"Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления"
(утв. Госкомэкологией РФ 07.03.1999)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 17.08.2017 

Утверждаю
Заместитель Председателя
Государственного комитета
Российской Федерации
по охране окружающей среды
А.А.СОЛОВЬЯНОВ
7 марта 1999 года

СБОРНИК
УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления подготовлен специалистами Научно-исследовательского центра по проблемам управления ресурсосбережением и отходами при Министерстве экономики Российской Федерации и Государственном комитете Российской Федерации по охране окружающей среды (научный руководитель - Девяткин В.В., ответственный исполнитель - Дюкин В.А., авторы - Голубин А.К., Никонорова С.П., Сахнова Г.В., Туркевич С.Г., Шканов С.И., Варламов А.Р., Гайдамак И.Л., Макарова И.Ю.).
В подготовке и согласовании некоторых разделов Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления принимали участие специалисты Российского акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России" (Микушевич В.М., Орлов А.В. - раздел 2.1 "Топливно-энергетические отрасли", раздел 4 "Осадки очистных сооружений" в части, касающейся топливно-энергетических отраслей); Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова (Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. - раздел 2.7 "Промышленность строительных материалов", раздел 3 "Удельные показатели образования отходов потребления и нормативы их сбора в качестве вторичного сырья", раздел 4 "Осадки очистных сооружений" в части, касающейся жилищно-коммунального хозяйства);
ЗАО "ГИПРОАВТОТРАНС" (Темкин А.Л., Маслов А.А., Филатова М.Н. - раздел 3.4 "Удельные показатели образования отходов при эксплуатации и обслуживании автомобильного транспорта", раздел 3.6 "Рекомендуемые минимальные нормативы сбора отработанных нефтепродуктов", раздел 4 "Осадки очистных сооружений" в части, касающейся автомобильного транспорта); Госнефтеинспекции России (Жариков А.Н., Лупашко А.Л. - раздел 3.6 "Рекомендуемые минимальные нормативы сбора отработанных нефтепродуктов").

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1.1. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления (далее - Сборник) содержит среднестатистические и среднеотраслевые значения удельных показателей образования основных видов отходов производства в материалоемких отраслях экономики Российской Федерации и удельные показатели образования наиболее распространенных отходов производственного и бытового потребления.
1.2. Под удельным показателем образования отходов производства в данном Сборнике понимается количество или доля отходов, образующихся в расчете на единицу выпускаемой продукции или перерабатываемого сырья. Например, образование шлаков в доменном производстве составляет 471 - 478 кг на тонну выплавляемого чугуна, или - доля образования древесных опилок при раскрое бревен на пилорамах составляет 7 - 18% от объема сырья (бревен).
Под удельным показателем образования отходов потребления понимается количество отходов, образующихся в расчете на единицу потребленной продукции, которое можно собрать в сложившихся условиях производственного и бытового потребления для последующего использования в качестве вторичного сырья или для обезвреживания и захоронения. Например, доля (в %) отработанных моторных масел от общего объема их потребления, которая может быть собрана для переработки.
Под удельным показателем образования отходов потребления можно понимать также образование отходов в расчете на единицу какого-либо условного параметра в процессе потребления и использования продукции. В качестве такого параметра может быть принята единица длины, поверхности, произведенной работы, услуги и т.д. Например, образование промасленной ветоши в расчете на станок, изделие, автомобиль и т.п.
1.3. Сборник предназначен для использования органами государственного, регионального и местного управления в качестве справочного руководства при осуществлении экологического контроля, при проверке достоверных данных, изложенных в документах предприятий на установление нормативов образования и лимитов размещения отходов, а также при оценке объемов образования отходов в подведомственных районах или регионах.
Сборник может быть использован любыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при ведении контроля за образованием отходов в собственном производстве, а также при подготовке обоснований на лимиты размещения отходов.
1.4. Приведенные в Сборнике данные по удельным показателям образования отходов не рекомендуется использовать в качестве нормативов, поскольку значения многих из них определены как среднестатистические или среднеотраслевые с усреднением различий предприятий по уровню организации производства и качества перерабатываемого сырья. Кроме того, при переходе в процессе технического перевооружения на малоотходные технологии значения удельных показателей могут существенно измениться, а в ряде случаев может произойти изменение вида образующихся отходов.
Качество норматива удельный показатель образования отходов может иметь лишь в том случае, если его значение регламентировано специальным нормативно-техническим документом: ГОСТом, ОСТом, техническими условиями и т.д.
1.5. Удельные показатели образования и нормативы накопления твердых бытовых отходов (ТБО), приведенные в разделе 3.2, имеют ориентировочный характер и могут изменяться в значительных пределах в зависимости от размера населенного пункта, климатической зоны, уровня жизни в каждом конкретном регионе.
1.6 Источниками информации для составления Сборника послужили справочники по вторичным материальным ресурсам ряда отраслей промышленности, отраслевые справочники по технологиям производства, отчеты о научно-исследовательских работах ряда институтов отраслей производства, экспертные оценки специалистов.
1.7. Приведенные в Сборнике данные по удельным показателям образования отходов производства и потребления не претендуют на полный перечень отходов, образующихся в той или иной отрасли промышленного или сельскохозяйственного производства, в сфере услуг и быта. Наиболее полно в Сборнике представлены показатели образования отходов в химической и нефтехимической промышленности, деревообрабатывающем производстве, легкой промышленности, в разделе, характеризующем показатели образования отходов потребления и нормативы их сбора в качестве вторичного сырья. В дальнейшем планируется его корректировка и расширение перечня образующихся отходов с указанием их удельных показателей, а также выпуск в качестве дополнения к Сборнику Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов.
Свои замечания, разработанные отраслевые нормативы образования отходов и другие предложения по дальнейшей доработке и совершенствованию Сборника, а также заявки на его приобретение направляйте по адресу:
"Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами. Олимпийский проспект, д. 42, г. Мытищи, Московская область, 14106".
Телефон: (095) 583-65-83.

2. УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

┌─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│    N    │   Технологический   │     Наименование     │Значения удельных │
│   п/п   │   процесс или вид   │ образующихся отходов │   показателей    │
│         │    производства     │ и попутных продуктов │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│    1    │          2          │          3           │        4         │
├─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤
│             2.1. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ /1, 2, 3/              │
├─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤
│ 2.1.1.  │Электроэнергетика    │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство электро-│Шламовые отходы       │1 кг/куб. м       │
│         │и теплоэнергии на ТЭС│водоподготовительных  │используемой воды │
│         │                     │установок (ВПУ)       │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Применение реагентов │Недопал извести       │до 600 кг/т       │
│         │водоподготовительных │                      │применяемой       │
│         │установок (при       │                      │товарной извести  │
│         │производстве электро-│Отходы, содержащие    │до 500 кг/т       │
│         │и теплоэнергии на    │примеси коагулянта    │товарного         │
│         │ТЭС)                 │                      │коагулянта        │
│         │                     │Отходы, содержащие    │до 400 кг/т       │
│         │                     │примесь поваренной    │товарной соли     │
│         │                     │соли                  │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство электро-│                      │                  │
│         │и теплоэнергии ТЭС,  │                      │                  │
│         │работающими на       │                      │                  │
│         │твердом топливе,     │                      │                  │
│         │в том числе на       │                      │                  │
│         │следующих видах      │                      │                  │
│         │топлива:             │                      │                  │
│         │                     │                      │                  │
│         │  каменном угле      │Золошлаковые отходы   │до 360 кг/т угля  │
│         │Подмосковного        │                      │                  │
│         │угольного бассейна   │                      │                  │
│         │                     │                      │                  │
│         │  каменном угле      │Золошлаковые отходы   │до 385 кг/т угля  │
│         │Кузнецкого угольного │                      │                  │
│         │бассейна             │                      │                  │
│         │                     │                      │                  │
│         │  каменном угле      │Золошлаковые отходы   │до 400 кг/т угля  │
│         │Донецкого угольного  │                      │                  │
│         │бассейна             │                      │                  │
│         │                     │                      │                  │
│         │  каменном угле      │Золошлаковые отходы   │до 420 кг/т угля  │
│         │Экибазстузского      │                      │                  │
│         │угольного бассейна   │                      │                  │
│         │                     │                      │                  │
│         │  каменном угле      │Золошлаковые отходы   │до 138 кг/т угля  │
│         │Канско-Ачинского     │                      │                  │
│         │месторождения        │                      │                  │
│         │                     │                      │                  │
│         │  каменном угле      │Золошлаковые отходы   │до 500 кг/т угля  │
│         │угольных запасов в   │                      │                  │
│         │Свердловской области │                      │                  │
│         │                     │                      │                  │
│         │  каменном угле      │Золошлаковые отходы   │до 383 кг/т угля  │
│         │угольных запасов в   │                      │                  │
│         │Челябинской области  │                      │                  │
│         │                     │                      │                  │
│         │каменном угле        │Золошлаковые отходы   │до 240 кг/т угля  │
│         │угольных запасов на  │                      │                  │
│         │Сахалине             │                      │                  │
│         │  торфе              │Золошлаковые отходы   │до 85 кг/т торфа  │
│         │  торфе фрезерном    │Золошлаковые отходы   │до 76 кг/т торфа  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │  сланцах            │Золошлаковые отходы   │до 570 кг/т       │
│         │                     │                      │сланцев           │
│         │  Кашпирских сланцах │Золошлаковые отходы   │до 550 кг/т       │
│         │                     │                      │сланцев           │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.1.2.  │Нефтегазовая и       │                      │                  │
│         │нефтеперерабаты-     │                      │                  │
│         │вающая               │                      │                  │
│         │промышленность       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Первичная переработка│Нефтешламы (от        │10 кг/т           │
│         │нефти на             │очистки сточных вод   │перерабатываемой  │
│         │нефтеперерабаты-     │НПЗ)                  │нефти             │
│         │вающих заводах (НПЗ) │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Очистка бензина,     │Стоки сернисто-       │1 кг/т            │
│         │керосина, дизельного │щелочные (с           │перерабатываемой  │
│         │топлива, попутных    │содержанием 8 - 15%   │нефти             │
│         │сжиженных газов с    │сернистого натрия и   │                  │
│         │использованием 5 -   │5 - 10% сульфида      │                  │
│         │20% раствора едкого  │натрия)               │                  │
│         │натра                │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Гудрон кислый         │20 кг/т продукции │
│         │сульфонатных присадок│                      │                  │
│         │(на стадии           │                      │                  │
│         │сульфирования масел) │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Сернокислотное       │Отработанная серная   │138 - 236 кг/т    │
│         │алкилирование        │кислота               │продукции         │
│         │изобутана олефинами  │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отработанная серная   │1,780 т/т спирта  │
│         │этилового спирта     │кислота               │(в пересчете на   │
│         │методом              │                      │моногидрат)       │
│         │сернокислотной       │                      │                  │
│         │гидратации           │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отработанная серная   │1,710 т/т         │
│         │дитолилметана        │кислота               │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете на      │
│         │                     │                      │моногидрат)       │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отработанная серная   │420 кг/т продукции│
│         │метилэтилкетона      │кислота               │(в пересчете на   │
│         │                     │                      │моногидрат)       │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство некаля  │Отработанная серная   │1,070 т/т         │
│         │                     │кислота               │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете на      │
│         │                     │                      │моногидрат)       │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Щелочная очистка     │Стоки сернисто-       │7,3 кг/т этилена  │
│         │пирогаза и выделенной│щелочные              │(в пересчете на   │
│         │из него этан-        │                      │сухое вещество)   │
│         │этиленовой фракции   │                      │или 48,8 кг/т     │
│         │для производства     │                      │этилена (в        │
│         │этилена              │                      │пересчете на 15%  │
│         │                     │                      │раствор)          │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство этилена │Стоки сернисто-       │17,5 кг/т этилена │
│         │                     │щелочные              │(в пересчете на   │
│         │                     │                      │100% содержания   │
│         │                     │                      │солей)            │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.1.3.  │Угольная             │                      │                  │
│         │промышленность       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обогащение каменного │Порода углеобогащения │410 кг/т рядового │
│         │угля                 │                      │угля              │
│         │                     │Отходы флотации       │120 - 130 кг/г    │
│         │                     │                      │рядового угля     │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Добыча и переработка │                      │                  │
│         │горючих сланцев:     │                      │                  │
│         │  коксование сланцев │                      │                  │
│         │в камерных печах     │Коксозольный остаток  │0,63 т/т сланца   │
│         │                     │камерных печей        │                  │
│         │                     │Фус                   │0,075 т/т         │
│         │                     │                      │получаемой        │
│         │                     │                      │сланцевой смолы   │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │термическая          │Зола газогенераторов  │0,55 т/т сланца   │
│         │переработка сланцев в│Фус                   │0,075 т/т         │
│         │газогенераторах      │                      │получаемой        │
│         │                     │                      │сланцевой смолы   │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство клеевой │Конденсат, содержащий │0,5 т/т смолы     │
│         │мочевино-            │метанол (водный       │                  │
│         │формальдегидной      │раствор)              │                  │
│         │смолы М-19-62        │                      │                  │
│         │(попутный продукт    │                      │                  │
│         │обработки сланцев)   │                      │                  │
├─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤
│                       2.2. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ /4/                       │
├─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤
│ 2.2.1.  │Добыча и обогащение  │                      │                  │
│         │руд черных металлов  │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обогащение железных  │Хвосты сухой          │5 - 12% от        │
│         │руд                  │магнитной сепарации   │переработанной    │
│         │                     │                      │руды              │
│         │                     │Хвосты мокрой         │35 - 80% от       │
│         │                     │магнитной сепарации   │переработанной    │
│         │                     │                      │руды              │
│         │                     │Хвосты отсадки        │до 30% от исходной│
│         │                     │                      │руды              │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обогащение           │Хвосты мокрой         │до 6% от          │
│         │марганцевых руд      │магнитной сепарации   │переработанной    │
│         │                     │                      │руды              │
│         │                     │Отходы флотации и     │до 45% от         │
│         │                     │дешламации            │переработанной    │
│         │                     │                      │руды              │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.2.2.  │Металлургическое     │                      │                  │
│         │производство         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам агломерационных  │30,5 - 31,2 кг/т  │
│         │агломерата           │фабрик                │агломерата        │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство чугуна  │Шлаки доменные        │471 - 478 кг/т    │
│         │                     │                      │чугуна            │
│         │                     │Пыль колошниковая     │33 - 36 кг/т      │
│         │                     │                      │чугуна            │
│         │                     │Шлам газоочисток      │25,4 - 28,3 кг/т  │
│         │                     │доменных печей        │чугуна            │
│         │                     │Шлам подбункерных     │11,5 - 13,9 кг/т  │
│         │                     │помещений             │чугуна            │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство стали   │Шлаки сталеплавильные │168 - 170 кг/т    │
│         │                     │                      │стали             │
│         │                     │Шлам газоочисток      │6,7 - 13,9 кг/т   │
│         │                     │мартеновских печей    │стали             │
│         │                     │Шлам газоочисток      │13,6 - 16,2 кг/т  │
│         │                     │конверторов           │стали             │
│         │                     │Шлам газоочисток      │5 - 25 кг/т стали │
│         │                     │электросталеплавильных│                  │
│         │                     │печей                 │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │                      │                  │
│         │ферросплавов:        │                      │                  │
│         │  рафинированного    │Шлаки ферросплавные   │2500 - 3200 кг/т  │
│         │феррохрома           │                      │продукции         │
│         │  передельного       │Шлаки ферросплавные   │800 - 900 кг/т    │
│         │феррохрома           │                      │продукции         │
│         │  углеродистого      │Шлаки ферросплавные   │1000 - 1200 кг/т  │
│         │ферромарганца        │                      │продукции         │
│         │  ферросилиция       │Шлаки ферросплавные   │30 - 50 кг/т      │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│  2.2.3  │Черная металлургия,  │Металлоотходы         │                  │
│         │производство и выпуск│(остатки чугуна и     │                  │
│         │готовой продукции:   │стали, сплески,       │                  │
│         │  чугун              │обрезь, немерные      │4 кг/т чугуна     │
│         │  сталь              │концы, недокат,       │34 кг/т стали     │
│         │  чугунное литье,    │стружка, металл,      │330 кг/т продукции│
│         │включая трубы        │извлекаемый из шлаков │                  │
│         │  стального литья    │и формовочных земель, │551 кг/т продукции│
│         │  прокат             │литейного мусора,     │206 - 229 кг/т    │
│         │                     │брак и т.п.)          │продукции         │
│         │  поковки и штамповки│                      │178 кг/т продукции│
│         │  стальные трубы     │                      │80 кг/т труб      │
│         │  метизы             │                      │65 кг/т продукции │
│         │  продукция прочих   │                      │40 кг/т продукции │
│         │видов                │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.2.4.  │Коксохимическое      │                      │                  │
│         │производство         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обогащение угля      │Порода углеобогащения │200 - 410 кг/т    │
│         │                     │                      │рядового угля     │
│         │                     │Отходы флотации       │120 - 130 кг/т    │
│         │                     │                      │рядового угля     │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Коксование угля      │Фус каменноугольный   │5 - 13 кг/т сухой │
│         │                     │                      │шихты             │
│         │                     │Кислая смолка         │4 - 5 кг/т сухой  │
│         │                     │сульфатного отделения │шихты             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Ректификация сырого  │Кислая смолка (при    │32,6 кг/т сырого  │
│         │бензола (производство│очистке сырого        │бензола           │
│         │попутного продукта   │бензола)              │                  │
│         │коксования)          │Кислота серная        │48 - 58 кг/т      │
│         │                     │регенерированная      │сырого бензола    │
│         │                     │Кубовые остатки (при  │40 - 58 кг/т      │
│         │                     │окончательной         │очищенного бензола│
│         │                     │ректификации)         │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Очистка коксового    │Отработанный раствор  │1,9 - 9,3 куб. м/т│
│         │газа                 │мышьяково-содовых     │серы              │
│         │                     │сероочисток коксового │                  │
│         │                     │газа                  │                  │
│         │                     │Отработанный раствор  │0,35 - 0,51 куб.  │
│         │                     │вакуум-карбонатных    │дм/тыс. куб. м    │
│         │                     │сероочисток коксового │                  │
│         │                     │газа                  │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.2.5.  │Агломерационное      │Шлам железосодержащий │0,38 - 7,65 т/т   │
│         │производство         │                      │массы аглошихты   │
│         │                     │                      │(в зависимости от │
│         │                     │                      │влажности, толщины│
│         │                     │                      │слоя шихты и      │
│         │                     │                      │наличия мелких    │
│         │                     │                      │фракций)          │
├─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤
│                      2.3. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ /5/                       │
├─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤
│ 2.3.1.  │Добыча и обогащение  │                      │                  │
│         │руд цветных металлов │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Добыча руд цветных   │Породы вскрышные и    │80% от            │
│         │металлов             │вмещающие             │перерабатываемой  │
│         │                     │                      │горной массы      │
│         ├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам                  │1,1 т/т глинозема │
│         │бокситового глинозема│                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам                  │7,0 т/т глинозема │
│         │нефелинового         │                      │                  │
│         │глинозема            │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам                  │4,5 т/т глинозема │
│         │алунитового          │                      │                  │
│         │глинозема            │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обогащение руд       │Хвосты обогащения     │60% от массы      │
│         │цветных металлов     │                      │получаемой руды   │
│         │                     │                      │(усредненный      │
│         │                     │                      │показатель для    │
│         │                     │                      │оценки общей массы│
│         │                     │                      │отходов при       │
│         │                     │                      │обогащении руд    │
│         │                     │                      │цветных металлов) │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.3.2.  │Металлургическое     │                      │                  │
│         │производство         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Шахтная плавка медных│Шлаки                 │50 - 100 т/т      │
│         │руд (содержание меди │                      │металла           │
│         │в концентрации       │                      │                  │
│         │1 - 2%)              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Шахтная плавка       │Шлаки                 │100 - 200 т/т     │
│         │окисленной никелевой │                      │металла           │
│         │руды (содержание     │                      │                  │
│         │никеля 0,8 - 1,2%)   │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Ртутное производство │Огарки ртутного       │0,75 т/т ртути    │
│         │                     │производства          │                  │
├─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤
│    2.4. ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ /2, 7, 8, 9, 10/    │
├─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤
│ 2.4.1.  │Горно-химическая     │                      │                  │
│         │промышленность       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы галитовые      │2,500 т/т         │
│         │хлористого калия     │флотационные (хвосты  │продукции         │
│         │(флотационный способ)│флотации)             │                  │
│         │                     │Шламы глинистые       │0,250 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство калийно-│Отходы галитовые      │2,390 - 2,700 т/т │
│         │магниевого           │флотационные (хвосты  │продукции         │
│         │концентрата          │флотации)             │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Добыча пород (руд),  │Породы вскрышные:     │0,564 т/т         │
│         │содержащих серу      │                      │продукции         │
│         │                     │                      │(суммарно)        │
│         │                     │суглинки и неогеновые │0,460 т/т         │
│         │                     │глины                 │продукции         │
│         │                     │гипсовый камень       │0,070 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │щелочно-гравийно-     │0,034 т/т         │
│         │                     │песчаная смесь        │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обогащение серных руд│Хвосты флотации       │4,200 - 5,300 т/т │
│         │методом флотации     │(отвальные)           │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство серы    │Хвосты флотации       │4,200 т/т         │
│         │методом обогащения   │(отвальные)           │продукции         │
│         │серной руды          │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство серы    │Гранулы пустой породы │0,490 т/т         │
│         │методом выплавки из  │                      │продукции         │
│         │сернистого           │                      │                  │
│         │концентрата          │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Добыча апатитовых и  │Породы вскрышные:     │5,340 т/т руды    │
│         │фосфоритных руд      │                      │(суммарно)        │
│         │                     │породы скальные       │0,770 т/т руды    │
│         │                     │глина                 │0,330 т/т руды    │
│         │                     │песок                 │3,110 т/т руды    │
│         │                     │известняк             │0,850 т/т руды    │
│         │                     │известняковая высевка │0,280 т/т руды    │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Хвосты флотационного  │1,737 т/т         │
│         │апатитового          │обогащения            │продукции         │
│         │концентрата          │                      │                  │
│         │(обогащение          │                      │                  │
│         │апатитовых руд)      │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Хвосты флотации       │5,016 т/т         │
│         │флотационного        │                      │продукции         │
│         │фосфоритного         │                      │                  │
│         │концентрата с        │                      │                  │
│         │содержанием 28% P O  │                      │                  │
│         │                 2 5 │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство мытого  │Отходы рудомоек       │2,019 - 3,518 т/т │
│         │фосфоритного         │                      │продукции         │
│         │коцентрата           │                      │                  │
│         │(обогащение          │                      │                  │
│         │фосфоритных руд)     │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Мелочь фосфорная      │0,660 т/т         │
│         │сортированной        │рудная                │продукции         │
│         │фосфорной руды       │Натрия гидросульфид   │0,100 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Разработка рудных    │Глина соленосная,     │2,027 т/т         │
│         │масс, содержащих     │вскрыша скальная,     │продукции         │
│         │магний               │зубер                 │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы известняка в   │1,188 т/т         │
│         │кондиционного        │виде мелких фракций   │продукции         │
│         │известняка из горной │                      │                  │
│         │массы (на            │                      │                  │
│         │предприятиях содового│                      │                  │
│         │производства)        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы мела в виде    │1,000 т/т         │
│         │кондиционного мела из│мелких фракций        │продукции         │
│         │горной массы (на     │                      │                  │
│         │предприятиях содового│                      │                  │
│         │производства)        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.4.2.  │Основная химия       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство аммиака │Конденсат (после      │0,269 т/т         │
│         │на основе            │использования тепла)  │продукции         │
│         │каталитической       │                      │                  │
│         │парокислородновоздуш-│                      │                  │
│         │ной конверсии метана │                      │                  │
│         │под давлением 0,4 -  │                      │                  │
│         │0,9 атм. (абс.)      │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство аммиака │Конденсат (после      │1,640 т/т         │
│         │на основе            │использования тепла)  │продукции         │
│         │парокислородной      │                      │                  │
│         │конверсии метана под │                      │                  │
│         │давлением            │                      │                  │
│         │20 атм. (изб.)       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производства аммиака │Конденсат (после      │1,338 т/т         │
│         │на основе паровой    │использования тепла)  │продукции         │
│         │конверсии метана в   │                      │                  │
│         │трубчатых печах под  │                      │                  │
│         │давлением 40 атм.    │                      │                  │
│         │(абс.)               │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство серной  │Шлам серный (пиритные │0,590 - 0,900 т/т │
│         │кислоты контактным   │огарки)               │продукции         │
│         │способом             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство серной  │Шлам серный (пиритные │0,600 - 0,660 т/т │
│         │кислоты башенным     │огарки)               │продукции         │
│         │способом             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство серной  │Шлам серный (пиритные │0,102 т/т         │
│         │кислоты на установке │огарки)               │продукции         │
│         │СК-28                │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Дистиллерная жидкость │8,139 - 10,500 т/т│
│         │кальцинированной соды│(сульфатный раствор)  │продукции         │
│         │(на предприятиях     │Осадок после          │0,124 т/т         │
│         │содового             │дистилляции или       │продукции         │
│         │производства)        │отстаивания раствора  │                  │
│         │                     │(шлам)                │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам (от фильтрации)  │2,000 т/т         │
│         │каустической соды (на│                      │продукции         │
│         │предприятиях содового│                      │                  │
│         │производства)        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Огарки графитовые     │0,003 - 0,005 т/т │
│         │каустической соды    │                      │продукции         │
│         │диафрагменным        │Шлам (фильтрованный   │0,050 - 0,117 т/т │
│         │способом (на         │кек)                  │продукции         │
│         │предприятиях хлорного│                      │0,236 т/т         │
│         │производства)        │Рассол сульфатный     │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Графитовые отходы     │0,004 т/т         │
│         │каустической соды    │(плиты и стержни с    │продукции         │
│         │ртутным способом (на │содержанием ртути)    │                  │
│         │предприятиях хлорного│                      │                  │
│         │производства)        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам (с установок     │0,200 т/т         │
│         │каустической соды (на│вывода сульфата)      │продукции         │
│         │предприятиях         │                      │                  │
│         │органического        │                      │                  │
│         │синтеза)             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам (от гашения      │0,013 т/т         │
│         │каустической соды    │извести)              │продукции         │
│         │известковым способом │Шлам (от фильтрации)  │0,100 т/т         │
│         │(на предприятиях     │                      │продукции         │
│         │азотного             │                      │                  │
│         │производства)        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам (от фильтрации)  │0,010 т/т         │
│         │аммиачной селитры    │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Хвосты флотации       │1,400 т/т         │
│         │фосфоритной муки     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор               │2,860 т/т         │
│         │обесфторенного       │фторсодержащий        │продукции         │
│         │фосфата на основе    │(1% H SiF )           │                  │
│         │апатитового          │     2   6            │                  │
│         │концентрата          │                      │                  │
│         │(36% P O )           │                      │                  │
│         │      2 5            │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор               │2,232 т/т         │
│         │обесфторенного       │фторсодержащий        │продукции         │
│         │фосфата на основе    │(1% H SiF )           │                  │
│         │флотоконцентрата (32%│      2  6            │                  │
│         │P O )                │                      │                  │
│         │ 2 5                 │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор               │0,258 т/т продукта│
│         │фосфорной кислоты    │фторсодержащий (10%   │                  │
│         │дигидратной упаренной│H SiF)                │                  │
│         │(54% P O )           │ 2   6                │3,040 т/т продукта│
│         │      2 5            │Фосфогипс             │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Фосфогипс-дигидрат    │4,239 т/т         │
│         │экстракционной       │(сухой)               │продукции         │
│         │фосфорной кислоты на │                      │                  │
│         │основе апатита       │                      │                  │
│         │(дигидратной,        │                      │                  │
│         │100% P O )           │                      │                  │
│         │      2 5            │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Фосфогипс-полугидрат  │3,590 т/т         │
│         │экстракционной и     │(сухой)               │продукции         │
│         │фосфорной кислоты на │                      │                  │
│         │основе апатита       │                      │                  │
│         │(подугидратной,      │                      │                  │
│         │100% P O )           │                      │                  │
│         │      2 5            │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Фосфогипс-дигидрат    │5,428 т/т         │
│         │экстракционной       │(сухой)               │продукции         │
│         │фосфорной кислоты на │                      │                  │
│         │основе фосфорита     │                      │                  │
│         │Каратау (100% P O )  │                      │                  │
│         │               2 5   │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство простого│Раствор               │0,070 т/т         │
│         │суперфосфата         │фторсодержащий        │продукции         │
│         │(18,7% P O )         │(10% H SiF )          │                  │
│         │        2 5          │      2   6           │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство двойного│Раствор               │0,235 т/т         │
│         │суперфосфата         │фторсодержащий        │продукции         │
│         │поточного            │(10% H SiF )          │                  │
│         │(43% P O )           │      2   6           │                  │
│         │      2 5            │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Галитовые отходы      │4,000 т/т         │
│         │хлористого калия     │                      │продукции         │
│         │(обогащенных калийных│                      │                  │
│         │удобрений)           │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство калиевой│Шлам (от фильтрации)  │0,010 т/т         │
│         │селитры              │                      │продукции         │
│         │                     │Соль (после сушки)    │4,000 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство магнезии│Шлам (от фильтрации)  │1,100 т/т         │
│         │углекислой (на       │                      │продукции         │
│         │предприятиях основной│                      │                  │
│         │химии)               │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам (от фильтрации)  │0,720 т/т         │
│         │сернистого натрия    │                      │продукции         │
│         │(технического)       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство борной  │Шлам                  │2,700 т/т         │
│         │кислоты              │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство криолита│Шлам алюминия         │1,170 т/т         │
│         │                     │фтористого (от        │продукции         │
│         │                     │фильтрации)           │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кремнегель            │0,850 - 2,850 т/т │
│         │фтористого алюминия  │(от фильтрации)       │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│  2.4.3  │Промышленность       │                      │                  │
│         │химических волокон и │                      │                  │
│         │нитей                │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Дистиллят отпарки     │29,0 т/т продукции│
│         │этилацетата          │этилацетата-сырца     │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы от             │0,020 т/т         │
│         │вискозного волокна и │формирования и резки  │продукции         │
│         │вискозного жгута     │(кислые)              │                  │
│         │                     │Шлам (при             │0,158 т/т         │
│         │                     │использовании         │продукции         │
│         │                     │негашеной извести)    │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Мокрая рвань (кислая) │0,020 т/т         │
│         │вискозной кордной    │                      │продукции         │
│         │нити                 │Шлам (при             │0,158 т/т         │
│         │                     │использовании         │продукции         │
│         │                     │негашеной извести)    │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы от вытяжки,    │0,003 т/т         │
│         │вискозного           │отделки и резки       │продукции         │
│         │штапельного волокна  │(кислые)              │                  │
│         │                     │Шлам (при             │0,158 т/т         │
│         │                     │использовании         │продукции         │
│         │                     │негашеной извести)    │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы мокрые от      │0,030 т/т         │
│         │текстильной вискозной│формирования нитей    │продукции         │
│         │нити                 │(кислые)              │                  │
│         │                     │Шлам (при             │0,158 т/т         │
│         │                     │использовании         │продукции         │
│         │                     │негашеной извести)    │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы мокрые         │0,001 - 0,045 т/т │
│         │целлюлозной пленки,  │(кислые)              │продукции         │
│         │включая лакированную │                      │                  │
│         │и пищевую (на        │                      │                  │
│         │предприятиях         │                      │                  │
│         │производства         │                      │                  │
│         │химических волокон)  │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы оболочки       │0,003 т/тыс.      │
│         │вискозной оболочки   │                      │пог. м            │
│         │для сосисок и колбас │                      │                  │
│         │(на предприятиях     │                      │                  │
│         │производства         │                      │                  │
│         │химических волокон)  │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам (кек) серный     │0,028 т/т         │
│         │сероуглерода         │(от фильтрации)       │продукции         │
│         │(сырьевой продукт)   │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Смола (слитки)        │0,018 т/т         │
│         │текстильной          │                      │продукции         │
│         │капроновой нити      │Капролактам           │0,121 т/т         │
│         │                     │экстракционных вод    │продукции         │
│         │                     │(при периодическом    │                  │
│         │                     │способе производства) │                  │
│         │                     │Капрололактамно-      │0,117 т/т         │
│         │                     │олигомерный           │продукции         │
│         │                     │концентрат (при       │                  │
│         │                     │непрерывном способе   │                  │
│         │                     │производства)         │                  │
│         │                     │Щетина (фильерная     │0,013 т/т         │
│         │                     │рвань)                │продукции         │
│         │                     │Отходы волокнистые    │0,058 т/т         │
│         │                     │(невытянутые)         │продукции         │
│         │                     │Отходы волокнистые    │0,046 т/т         │
│         │                     │(вытянутые)           │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Смола (слитки)        │0,015 т/т         │
│         │технической          │                      │продукции         │
│         │капроновой и         │Капролактам           │0,121 т/т         │
│         │кордной нити         │экстракционных вод    │продукции         │
│         │                     │(при периодическом    │                  │
│         │                     │способе производства) │                  │
│         │                     │Концентрат            │0,117 т/т         │
│         │                     │капролактамно-        │продукции         │
│         │                     │олигомерный (при      │                  │
│         │                     │непрерывном способе   │                  │
│         │                     │производства)         │                  │
│         │                     │Щетина (фильерная     │0,012 т/т         │
│         │                     │рвань)                │продукции         │
│         │                     │Отходы волокнистые    │0,039 т/т         │
│         │                     │(невытянутые)         │продукции         │
│         │                     │Отходы волокнистые    │0,027 т/т         │
│         │                     │(вытянутые)           │продукции         │
│         │                     │Корд (концы и срезы)  │0,022 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Смола (слитки)        │0,001 т/т         │
│         │капронового и        │                      │продукции         │
│         │штапельного волокна  │Капролактамно-        │0,069 т/т         │
│         │                     │олигомерный           │продукции         │
│         │                     │концентрат            │                  │
│         │                     │Щетина (филерная      │0,001 т/т         │
│         │                     │рвань)                │продукции         │
│         │                     │Отходы волокнистые    │0,085 т/т         │
│         │                     │(невытянутые)         │продукции         │
│         │                     │Отходы волокнистые    │0,018 т/т         │
│         │                     │(вытянутые)           │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство анидной │Смола (слитки)        │0,016 т/т         │
│         │технической нити     │                      │продукции         │
│         │                     │Щетина (фильерная     │0,014 т/т         │
│         │                     │рвань)                │продукции         │
│         │                     │Отходы волокнистые    │0,050 т/т         │
│         │                     │(невытянутые)         │продукции         │
│         │                     │Отходы волокнистые    │0,030 т/т         │
│         │                     │(вытянутые)           │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Смола (слитки)        │0,032 т/т         │
│         │лавсановой           │                      │продукции         │
│         │текстильной нити     │Щетина (фильерная     │0,006 т/т         │
│         │                     │рвань)                │продукции         │
│         │                     │Отходы волокнистые    │0,039 т/т         │
│         │                     │(невытянутые)         │продукции         │
│         │                     │Отходы волокнистые    │0,093 т/т         │
│         │                     │(вытянутые)           │продукции         │
│         │                     │Метанол               │0,386 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Смола (слитки)        │0,040 т/т         │
│         │лавсановой кордной и │                      │продукции         │
│         │технической нити     │Щетина (фильерная     │0,007 т/т         │
│         │                     │рвань)                │продукции         │
│         │                     │Отходы волокнистые    │0,056 т/т         │
│         │                     │(невытянутые)         │продукции         │
│         │                     │Отходы волокнистые    │0,77 т/т          │
│         │                     │(вытянутые)           │продукции         │
│         │                     │Метанол               │0,386 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Смола (слитки)        │0,012 т/т         │
│         │лавсанового          │                      │продукции         │
│         │штапельного волокна  │Щетина (фильерная     │0,001 т/т         │
│         │периодическим        │рвань)                │продукции         │
│         │способом на основе   │Отходы волокнистые    │0,054 т/т         │
│         │диметилтерефталата   │(невытянутые)         │продукции         │
│         │                     │Отходы волокнистые    │0,040 т/т         │
│         │                     │(вытянутые)           │продукции         │
│         │                     │Метанол               │0,356 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Смола (слитки)        │0,012 т/т         │
│         │лавсанового          │                      │продукции         │
│         │штапельного волокна  │Щетина (фильерная     │0,001 т/т         │
│         │непрерывным способом │рвань)                │продукции         │
│         │на основе            │Отходы волокнистые    │0,039 т/т         │
│         │терефталевой кислоты │(невытянутые)         │продукции         │
│         │(ТФК)                │Отходы волокнистые    │0,051 т/т         │
│         │                     │(вытянутые)           │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Смола (прядильный     │0,025 т/т         │
│         │нитронового          │раствор)              │продукции         │
│         │штапельного волокна  │Щетина (фильерная     │0,022 т/т         │
│         │                     │рвань)                │продукции         │
│         │                     │Отходы волокнистые    │0,087 т/т         │
│         │                     │(вытянутые)           │продукции         │
│         │                     │Сточные воды с        │1,500 т/т         │
│         │                     │экстракции            │продукции         │
│         │                     │Сточные воды с        │3,500 т/т         │
│         │                     │крашения              │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.4.4.  │Промышленность       │                      │                  │
│         │синтетических смол и │                      │                  │
│         │пластических масс    │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Пульпа саже-смоляная  │0,252 т/т         │
│         │поливиниловой смолы  │                      │продукции         │
│         │(поливинилхлорида,   │Крупнодисперсная      │0,022 т/т         │
│         │ПВХ)                 │фракция               │продукции         │
│         │                     │Корки ПВХ             │0,010 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Кубовые остатки       │0,144 кг/т        │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │                      │(укрупненный      │
│         │                     │                      │показатель)       │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство стирола │Кубовые остатки       │0,020 т/т         │
│         │(исходный материал)  │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы полимера       │0,003 т/т         │
│         │сополимеров стирола  │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы полимера       │0,040 т/т         │
│         │чистообменных        │                      │продукции         │
│         │материалов           │                      │                  │
│         │полимеризационного   │                      │                  │
│         │типа на основе       │                      │                  │
│         │сополимера стирола с │                      │                  │
│         │дивинилбензолом      │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы полимера       │0,070 т/т         │
│         │пенополиуретана (ППУ)│                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы смолы          │0,003 т/т         │
│         │фенолоформальдегидной│(утильные)            │продукции         │
│         │смолы                │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы пресс-порошков │0,006 т/т         │
│         │фенолоформальдегидных│(пыль и мелкие        │продукции         │
│         │порошков             │фракции полимера)     │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы полимера       │0,005 т/т         │
│         │фенопласта           │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы полимера       │0,080 т/т         │
│         │метилакрилата        │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство этилена │Циолиты синтетические │0,180 т/т         │
│         │и пропилена          │в гранулах            │продукции         │
│         │                     │(отработанные)        │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы полиэтилена    │0,010 т/т         │
│         │полиэтилена (сырьевой│(жгуты, глыбы,        │продукции         │
│         │продукт)             │россыпь гранул и      │                  │
│         │                     │т.п.)                 │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота уксусная      │1,808 т/т         │
│         │ацетилцеллюлозы на   │(100%)                │продукции         │
│         │основе хлопковой     │Кислота уксусная      │2,261 т/т         │
│         │целлюлозы            │(20%)                 │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота уксусная      │1,940 т/т         │
│         │ацетилцеллюлозы на   │(100%)                │продукции         │
│         │основе древесной     │Кислота уксусная      │2,430 т/т         │
│         │целлюлозы            │(20%)                 │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Щелочь отжимная       │0,400 т/т         │
│         │метилцеллюлозы       │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │0,015 - 0,029 т/т │
│         │фталевого ангидрида  │(головной погон)      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство уксусной│Отходы процесса       │0,039 т/т         │
│         │кислоты              │ацетилирования (сироп)│продукции         │
│         │                     │Осмол                 │0,003 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Медный катализатор в  │0,002 т/т         │
│         │диэтилгексанола      │таблетках             │продукции         │
│         │                     │(отработанный)        │                  │
│         │                     │Никелевый катализатор │0,002 т/т         │
│         │                     │в таблетках           │продукции         │
│         │                     │(отработанный)        │                  │
│         │                     │Суспензия             │0,002 т/т         │
│         │                     │отработанного         │продукции         │
│         │                     │никелевого            │                  │
│         │                     │катализатора          │                  │
│         │                     │Отходы в виде         │0,139 т/т         │
│         │                     │высококипящих         │продукции         │
│         │                     │продуктов             │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Метилацетат           │2,100 т/т         │
│         │кремнийорганических  │                      │продукции         │
│         │смол                 │                      │                  │
│         │(ацетопроизводных)   │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│  2.4.5. │Промышленность       │                      │                  │
│         │пластмассовых        │                      │                  │
│         │изделий,             │                      │                  │
│         │стеклопластиков,     │                      │                  │
│         │стекловолокна и      │                      │                  │
│         │изделий из них       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы пенопласта     │0,136 т/т         │
│         │пенопласта на основе │(полосы и обрезки)    │продукции         │
│         │эмульсионного        │                      │                  │
│         │поливинилхлорида     │                      │                  │
│         │(ПВХ-1)              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы пенопласта     │0,035 т/т         │
│         │пенопласта на основе │(полосы и обрезки)    │продукции         │
│         │эмульсионного        │                      │                  │
│         │полистирола (ПС-1)   │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы пенопласта     │0,015 т/т         │
│         │пенопласта на основе │(полосы и обрезки)    │продукции         │
│         │эмульсионного        │                      │                  │
│         │полистирола (ПС-4)   │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Пресс-остатки (облой, │0,120 т/т         │
│         │прессованных изделий │грат)                 │продукции         │
│         │из пресс-порошков    │                      │                  │
│         │пенопласта АГ-4С и   │                      │                  │
│         │пенопласта АГ-4В     │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Пресс-остатки (облой, │0,029 - 0,100 т/т │
│         │прессованных         │грат)                 │продукции         │
│         │технических изделий  │                      │                  │
│         │из                   │                      │                  │
│         │фенолформальдегидных │                      │                  │
│         │порошков             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Пресс-остатки         │0,083 - 0,100 т/т │
│         │прессованных изделий │(волокнит, облой,     │продукции         │
│         │на основе фенопластов│заусенцы)             │                  │
│         │У1-301-07 и          │                      │                  │
│         │фенопластов 76       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Пресс-остатки и отходы│0,200 т/т         │
│         │прессованных изделий │механической обработки│продукции         │
│         │из порошковых        │изделий               │                  │
│         │фенопластов          │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Пресс-остатки и отходы│0,067 - 0,100 т/т │
│         │прессованных изделий │механической обработки│продукции         │
│         │из аминопластов      │изделий               │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Пресс-остатки (облой, │0,035 т/т         │
│         │прессованных         │грат)                 │продукции         │
│         │технических изделий  │                      │                  │
│         │из карбамидных пресс-│                      │                  │
│         │порошков             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Обрывы, куски,        │0,085 т/т         │
│         │эластичного листового│обрезки, корки блоков │продукции         │
│         │пенополиуретана на   │                      │                  │
│         │основе полиэфира П-  │                      │                  │
│         │2200                 │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Обрывы, куски,        │0,103 т/т         │
│         │эластичного листового│обрезки, корки блоков │продукции         │
│         │пенополиуретана на   │                      │                  │
│         │основе простых       │                      │                  │
│         │полиэфиров (лапрол   │                      │                  │
│         │3003)                │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Обрывки, куски,       │0,424 т/т         │
│         │эластичного рулонного│обрезки, корки рулонов│продукции         │
│         │пенополиуретана на   │                      │                  │
│         │основе полиэфира П-  │                      │                  │
│         │2200                 │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство блочного│Обрывки, куски,       │0,215 т/т         │
│         │пенополиуретана на   │обрезки, корки блоков │продукции         │
│         │основе полиэфира П-  │                      │                  │
│         │2200                 │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Остатки от заливок,   │0,056 т/т         │
│         │формованных изделий  │обрезки кромок готовых│продукции         │
│         │из пенополиуретана на│изделий, брак и т.п.  │                  │
│         │основе лапрола 3003  │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Остатки от заливок,   │0,074 т/т         │
│         │формованных изделий  │обрезки кромок готовых│продукции         │
│         │из полужесткого      │изделий, брак и т.п.  │                  │
│         │пенополиуретана на   │                      │                  │
│         │основе лапрола 5003- │                      │                  │
│         │2Б-10 и              │                      │                  │
│         │полиизоцианата       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Остатки от заливок,   │0,032 т/т         │
│         │формованных изделий  │обрезки кромок готовых│продукции         │
│         │из интегрального     │изделий, брак и т.п.  │                  │
│         │пенополиуретана на   │                      │                  │
│         │основе лапрола 5003- │                      │                  │
│         │2Б-10 и              │                      │                  │
│         │полиизоцианата       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы пленки,        │0,023 т/т         │
│         │полиэтиленовой пленки│содержащие сополимер  │продукции         │
│         │"Повиден" и          │винилхлорида и        │                  │
│         │изготовление пакетов │винилизохлорида       │                  │
│         │на ее основе         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство изделий │Отходы ПВХ            │0,032 т/т         │
│         │из поливинилхлорида  │                      │продукции         │
│         │(ПВХ), кроме пленки  │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство клеящей │Обрезки пленки        │0,066 т/т         │
│         │прозрачной защитной  │(подложки)            │продукции         │
│         │пленки ПВХ и покрытий│                      │                  │
│         │на ее основе         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство пленки  │Отходы от переработки │0,052 т/т         │
│         │ПВХ (без клеящегося  │исходной массы        │продукции         │
│         │покрытия)            │(суммарные)           │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство изделий │Отходы сополимера     │0,163 т/т         │
│         │из сополимера стирола│                      │продукции         │
│         │МСН (кроме литья)    │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство литья   │Отходы полистирола и  │0,040 т/т         │
│         │(литых изделий) из   │сополимеров           │продукции         │
│         │полистирола и его    │                      │                  │
│         │сополимеров (МС, МСН,│                      │                  │
│         │САН, АБС)            │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство литья   │Отходы полимера       │0,170 т/т         │
│         │(литых изделий) из   │                      │продукции         │
│         │полимера 610         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство изделий │Отходы полиамидов     │0,360 т/т         │
│         │из полиамидов        │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство изделий │Отходы полиамидов     │0,330 т/т         │
│         │из пластмасс на      │                      │продукции         │
│         │основе ПА 12-10      │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство изделий │Отходы полиамидов     │0,150 т/т         │
│         │из пластмасс на      │                      │продукции         │
│         │основе ПА 12-11-1    │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство литья   │Отходы полиэтилена    │0,040 т/т         │
│         │(литых изделий) из   │                      │продукции         │
│         │полимерных материалов│                      │                  │
│         │на основе полиэтилена│                      │                  │
│         │низкого давления     │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство литья   │Отходы полипропилена  │0,050 т/т         │
│         │(литых изделий) из   │                      │продукции         │
│         │полимерных материалов│                      │                  │
│         │на основе            │                      │                  │
│         │полипропилена        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство изделий │Отходы                │0,420 т/т         │
│         │из                   │полиметилметакрилата  │продукции         │
│         │полиметилметакрилата │                      │                  │
│         │"Дакрил"             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство изделий │Отходы (суммарные)    │1,050 т/т         │
│         │из интегрального     │эластичного ППУ       │продукции         │
│         │пенополиуретана (ППУ)│(вспененная масса,    │                  │
│         │                     │куски, пропитанные    │                  │
│         │                     │восковой эмульсией,   │                  │
│         │                     │смазка и т.п.)        │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство пластика│Осадки сточных вод    │0,003 т/т         │
│         │АБС                  │(влажность 70 - 90%)  │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы (обрезки)      │0,025 - 0,033 т/т │
│         │листового            │стеклопластика        │продукции         │
│         │стеклопластика, в    │                      │                  │
│         │т.ч. полиэфирного    │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство изделий │Отходы стеклопластиков│0,108 т/т         │
│         │из стеклопластиков   │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Пресс-отходы          │0,017 т/т         │
│         │фольгированного      │                      │продукции         │
│         │стеклотекстолита     │Отходы стеклоткани    │0,023 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Обрезки               │0,065 т/т         │
│         │                     │стеклотекстолита      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам (песок)          │0,010 т/т         │
│         │полиакрилонитрильного│                      │продукции         │
│         │волокна "Нитрон"     │Отходы волокна и      │0,016 т/т         │
│         │солевым способом (на │прядильного раствора  │продукции         │
│         │предприятиях         │(мокрые)              │                  │
│         │промышленности       │Фильтр-порошок        │0,020 т/т         │
│         │пластмассовых        │(отработанный)        │продукции         │
│         │изделий,             │                      │                  │
│         │стеклопластиков и    │                      │                  │
│         │стекловолокна)       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство пресс-  │Отходы стеклопластиков│0,025 т/т         │
│         │материала (премикса) │(куски, обрезки,      │продукции         │
│         │марки ПСК-5 Н (20Н,  │содержащие полимерную │                  │
│         │30Н)                 │смолу и               │                  │
│         │                     │стеклонаполнитель)    │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство пресс-  │Отходы стеклопластиков│0,040 т/т         │
│         │материала марки ДСП- │(куски, обрезки,      │продукции         │
│         │4Р-2 материалоемкости│содержащие полимерную │                  │
│         │                     │смолу и               │                  │
│         │                     │стеклонаполнитель)    │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство пресс-  │Отходы стеклопластиков│0,031 т/т         │
│         │материала марки ГСП-8│(куски, обрезки,      │продукции         │
│         │(16, 24, 32)         │содержащие полимерную │                  │
│         │                     │смолу и               │                  │
│         │                     │стеклонаполнитель)    │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство пресс-  │Отходы стеклопластиков│0,034 т/т         │
│         │материала марки ГСП- │(куски, обрезки,      │продукции         │
│         │40                   │содержащие полимерную │                  │
│         │                     │смолу и               │                  │
│         │                     │стеклонаполнитель)    │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство препрега│Отходы                │0,034 т/т         │
│         │АП-66-151 и АП-70-151│стекломатериала,      │продукции         │
│         │                     │содержащего полимерную│                  │
│         │                     │смолу и               │                  │
│         │                     │стекловолокнистый     │                  │
│         │                     │наполнитель           │                  │
│         │                     │Отходы связующего     │0,019 т/т         │
│         │                     │вещества              │продукции         │
│         │                     │Отходы ацетона        │0,019 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы стекловолокна  │0,287 т/т         │
│         │стекловолокна,       │(грубые)              │продукции         │
│         │ровинга, матов,      │Пыль стеклянная       │0,004 т/т         │
│         │холстов              │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Песок кварцевый       │0,003 т/т         │
│         │стеклошариков        │                      │продукции         │
│         │                     │Мел                   │0,005 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Доломит               │0,005 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы препрега       │0,030 - 0,117 т/т │
│         │крупногабаритных     │                      │продукции         │
│         │прессованных изделий │                      │                  │
│         │из препрега          │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│  2.4.6. │Лакокрасочная        │                      │                  │
│         │промышленность       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство олифы, в│Фуза масел            │0,005 т/т         │
│         │т.ч. масляной        │                      │продукции         │
│         │                     │Погоны маслянистые    │0,010 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство охры    │Отвал (от сепарации)  │0,150 т/т         │
│         │сухой                │                      │продукции         │
│         │                     │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство цинковых│Шлаки                 │0,300 т/т         │
│         │белил (сухих)        │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство двуокиси│Купорос железный      │2,294 т/т         │
│         │титана (сырьевой     │(кристаллизованный)   │продукции         │
│         │продукт)             │Кислота серная        │8,600 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │0,010 т/т         │
│         │дифенилпропана       │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор (маточный),   │1,000 т/т         │
│         │пентаэретрита        │содержащий смолы      │продукции         │
│         │                     │Гипс                  │1,000 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │0,090 т/т         │
│         │фталевого ангидрида  │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Водный слой (маточный │0,440 т/т         │
│         │сиккатива НФ-1       │раствор, содержащий   │продукции         │
│         │                     │сернокислый натрий)   │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор (маточный),   │1,289 т/т         │
│         │эпоксидированного    │содержащий муравьиную │продукции         │
│         │соевого масла        │кислоту               │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство масляных│Отходы лакокрасочные  │0,004 т/т         │
│         │красок, эмалей и     │                      │продукции         │
│         │грунтов, алкидных    │Шлам стоков           │0,200 т/куб. м    │
│         │лаков и смол         │                      │стоков            │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство масляных│Отходы красок и       │0,002 т/т         │
│         │густотертых красок и │шпатлевок             │продукции         │
│         │шпатлевок            │Шлам стоков           │0,200 т/тыс. куб. │
│         │                     │                      │м                 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│  2.4.7. │Промышленность       │                      │                  │
│         │синтетических        │                      │                  │
│         │красителей           │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство 1,3-    │Кислота серная        │0,985 т/т         │
│         │динитробензола       │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете на 100% │
│         │                     │                      │содержание        │
│         │                     │                      │основного         │
│         │                     │                      │компонента) или   │
│         │                     │                      │1,427 т/т         │
│         │                     │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете в       │
│         │                     │                      │натуральном виде) │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота серная        │0,102 т/т         │
│         │1-нитронафталина     │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете на 100% │
│         │                     │                      │содержание        │
│         │                     │                      │основного         │
│         │                     │                      │компонента) или   │
│         │                     │                      │0,170 т/т         │
│         │                     │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете в       │
│         │                     │                      │натуральном виде) │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам железа           │1,408 т/т         │
│         │4-аминотолуола       │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете на 100% │
│         │                     │                      │содержание        │
│         │                     │                      │основного         │
│         │                     │                      │компонента) или   │
│         │                     │                      │2,335 т/т         │
│         │                     │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете в       │
│         │                     │                      │натуральном виде) │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам железа           │1,389 т/т         │
│         │2-хлоранилина        │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете на 100% │
│         │                     │                      │содержание        │
│         │                     │                      │основного         │
│         │                     │                      │компонента) или   │
│         │                     │                      │2,396 т/т         │
│         │                     │                      │продукции в       │
│         │                     │                      │пересчете в       │
│         │                     │                      │натуральном виде) │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам железа           │1,439 т/т         │
│         │2-аминотолуола       │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете на 100% │
│         │                     │                      │сдержание         │
│         │                     │                      │основного         │
│         │                     │                      │компонента) или   │
│         │                     │                      │4,490 т/т         │
│         │                     │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете в       │
│         │                     │                      │натуральном виде) │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам железа           │1,700 т/т         │
│         │2,5-дихлоранилина    │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете на 100% │
│         │                     │                      │содержание        │
│         │                     │                      │основного         │
│         │                     │                      │компонента) или   │
│         │                     │                      │6,106 т/т         │
│         │                     │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете в       │
│         │                     │                      │натуральном виде) │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство 2-хлор- │Шлам железа           │0,800 т/т         │
│         │5-аминотолуола-4-СФК │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете на 100% │
│         │                     │                      │содержание        │
│         │                     │                      │основного         │
│         │                     │                      │компонента) или   │
│         │                     │                      │1,895 т/т         │
│         │                     │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете в       │
│         │                     │                      │натуральном виде) │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство 3-нитро-│Кислота уксусная      │0,366 т/т         │
│         │4-аминотолуола       │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете на 100% │
│         │                     │                      │содержание        │
│         │                     │                      │основного         │
│         │                     │                      │компонента) или   │
│         │                     │                      │1,128 т/т         │
│         │                     │                      │продукции (в      │
│         │                     │                      │пересчете в       │
│         │                     │                      │натуральном виде) │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы производства   │                  │
│         │И-кислоты            │                      │                  │
│         │                     │Кислота серная        │3,327 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Натрия сульфат        │0,248 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Органические примеси  │2,250 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Суммарные отходы      │0,201 т/т         │
│         │                     │отстаивания           │продукции         │
│         │                     │аминораствора         │                  │
│         │                     │                      │                  │
│         │                     │Отходы фильтрации     │                  │
│         │                     │                      │                  │
│         │                     │Натрия сульфат        │3,040 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Аммония сульфат       │0,472 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Кислота серная        │0,250 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Сернистый ангидрид    │0,030 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Органические примеси  │0,480 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота серная        │55,415 т/т        │
│         │дисперсного          │                      │продукции         │
│         │фиолетового красителя│                      │                  │
│         │2С-основания         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота серная        │0,960 т/т         │
│         │динитрохлорбензола   │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота серная        │1,766 т/т         │
│         │бензантрона          │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство кубового│Кислота серная        │17,922 т/т        │
│         │ярко-голубого-3      │                      │продукции         │
│         │пигмента             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство синего  │Кислота серная        │27,600 т/т        │
│         │антрахинонового      │                      │продукции         │
│         │пигмента             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство кубового│Кислота серная        │44,03 т/т         │
│         │бордо С-пигмента     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам железа           │2,808 т/т         │
│         │перикислоты          │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство кубозоля│Шлам железа           │0,612 т/т         │
│         │золотисто-желтого (ЖХ│                      │продукции         │
│         │пигмент)             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство кубозоля│Шлам железа           │0,438 т/т         │
│         │оранжевого (КХ       │                      │продукции         │
│         │пигмент)             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство кубозоля│Шлам железа           │0,444 т/т         │
│         │синего (броминдиго   │                      │продукции         │
│         │пигмент)             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство кубозоля│Шлам железа           │0,650 т/т         │
│         │серого С (тиоиндиго  │                      │продукции         │
│         │черный пигмент)      │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство кубозоля│Шлам железа           │0,455 т/т         │
│         │ярко-зеленого С      │                      │продукции         │
│         │(ярко-зеленый        │                      │                  │
│         │пигмент)             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство кубозоля│Шлам железа           │0,493 т/т         │
│         │ярко-зеленого Ж      │                      │продукции         │
│         │пигмента             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор (маточный),   │13,80 т/т         │
│         │тиоиндиго черного    │содержащий сульфат    │продукции         │
│         │пигмента             │цинка                 │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор (маточный),   │23,000 т/т        │
│         │тиоиндиго            │содержащий сульфит-   │продукции         │
│         │коричневого          │сульфаты              │                  │
│         │Ж-пигмента           │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство мезидина│Шлам железа           │2,083 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство бета-   │Раствор (маточный),   │1,240 т/т         │
│         │нафтола              │содержащий сульфит-   │продукции         │
│         │                     │сульфаты              │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│  2.4.8. │Производство         │                      │                  │
│         │синтетического       │                      │                  │
│         │каучука              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │                      │                  │
│         │исходного сырья для  │                      │                  │
│         │выработки каучука на │                      │                  │
│         │предприятиях         │                      │                  │
│         │нефтеперерабатывающей│                      │                  │
│         │и нефтехимической    │                      │                  │
│         │промышленности:      │                      │                  │
│         │                     │                      │                  │
│         │этилбензола методом  │Смола                 │50 - 75 кг/т      │
│         │алкилирования        │полиалкилбензольная   │этилбензола       │
│         │этилена              │Шлам гидроокиси       │8 кг/т этилбензола│
│         │                     │алюминия или 25%      │(в пересчете на   │
│         │                     │раствор хлористого    │100% вещества)    │
│         │                     │алюминия (отработанный│                  │
│         │                     │катализатор)          │                  │
│         │стирола              │Кубовые остатки       │25 кг/т стирола   │
│         │                     │ректификации стирола  │                  │
│         │                     │Шлам (отработанный    │30 кг/т продукции │
│         │                     │катализатор ИМ-2201)  │                  │
│         │бутадиена и изопрена │Кубовые остатки       │27 кг/т изопрена  │
│         │                     │производства изопрена │                  │
│         │                     │Фракция пипериленовая │125 кг/т изопрена │
│         │                     │при ректификации      │                  │
│         │                     │изопрена-сырца в      │                  │
│         │                     │отделении очистки     │                  │
│         │                     │Смолы (легкие и       │17 кг/т продукции │
│         │                     │тяжелые) регенерации  │                  │
│         │                     │отработанного         │                  │
│         │                     │растворителя          │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство бутадиен│Отходы каучука        │2,4 кг/т продукции│
│         │-стирольного каучука │(крошки, куски и т.п.)│                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство бутадиен│Отходы каучука        │7,0 кг/т продукции│
│         │-нитрильного каучука │(крошки, куски и т.п.)│                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы каучука        │6,6 кг/т продукции│
│         │изопренового каучука │(крошки, куски и т.п.)│                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы каучука        │39,7 кг/т         │
│         │бутилкаучука         │(крошки, куски и т.п.)│продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство товарных│Отходы каучуковые     │11,3 кг/т         │
│         │латексов             │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│  2.4.9. │Промышленность       │                      │                  │
│         │основного            │                      │                  │
│         │органического        │                      │                  │
│         │синтеза              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │114 - 118 кг/т    │
│         │бутиловых спиртов    │                      │бутанола          │
│         │                     │"Головка" бутиловых   │25 - 46 кг/т      │
│         │                     │спиртов (прозрачная   │бутанола          │
│         │                     │жидкость с            │                  │
│         │                     │содержанием до 60%    │                  │
│         │                     │изобутилового спирта) │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство фенола  │Смола фенольная       │130 - 150 кг/т    │
│         │                     │(кубовый остаток)     │фенола            │
│         │                     │Фракция альфа-        │88 - 90 кг/т      │
│         │                     │метилстирольная       │фенола            │
│         │                     │Сточные воды (фенол - │180 - 300 кг/т    │
│         │                     │6%)                   │получаемого фенола│
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислые стоки          │2,5 т/т           │
│         │синтетических, жирных│(суммарный выход)     │перерабатываемого │
│         │кислот (СЖК)         │                      │парафина (при 6 - │
│         │                     │                      │8% концентрации в │
│         │                     │                      │стоках            │
│         │                     │                      │низкомолекулярных │
│         │                     │                      │кислот) или       │
│         │                     │                      │5 т/т кислот      │
│         │                     │                      │фракции C10 - C20 │
│         │                     │                      │(120 кг/т кислот в│
│         │                     │                      │пересчете на 100% │
│         │                     │                      │низкомолекулярных │
│         │                     │                      │кислот)           │
│         │                     │Сульфатные стоки      │8 - 9 куб. м/т    │
│         │                     │(8 - 12% водный       │кислот фракции C10│
│         │                     │раствор сульфата      │- C20 или (в      │
│         │                     │натрия)               │пересчете на 100% │
│         │                     │                      │содержания Na SO )│
│         │                     │                      │             2  4 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам свинецсодержащий │3,117 т/т         │
│         │тетраэтилсвинца      │(до 70%)              │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы МФДХС          │0,173 т/т         │
│         │метилфенилдихлорсила-│(промежуточные        │продукции         │
│         │на (МФДХС)           │фракции)              │                  │
│         │                     │Отходы МФДХС          │0,388 т/т         │
│         │                     │(головные фракции)    │продукции         │
│         │                     │Дитолилметан          │0,070 т/т         │
│         │                     │(отработанная         │продукции         │
│         │                     │жидкость)             │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы                │0,031 т/т         │
│         │этилхлорсиланов, в   │этилхлорсиланов       │продукции         │
│         │т.ч. ЭДХС, ЭТХС,     │(головные фракции)    │                  │
│         │ДЭДХС                │Кубовые остатки       │0,062 - 0,123 т/т │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Кремнемедный          │0,137 т/т         │
│         │                     │сплав (отработанный)  │продукции         │
│         │                     │Шлам                  │0,040 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы                │0,013 т/т         │
│         │метилхлорсиланов, в  │метилхлорсиланов      │продукции         │
│         │т.ч. ДМДХС, МТХС,    │(головные фракции)    │                  │
│         │МДХС, ТМХС           │Кремнемедный          │0,112 т/т         │
│         │                     │сплав (отработанный)  │продукции         │
│         │                     │Кубовые остатки       │0,060 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Пек (после осветления │0,020 т/т         │
│         │                     │кубовых остатков)     │продукции         │
│         │                     │Шлам                  │0,040 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Бензол (80%)          │0,260 т/т         │
│         │фенилтрихлорсилана   │                      │продукции         │
│         │                     │Кремний               │1,320 т/т         │
│         │                     │четыреххлористый      │продукции         │
│         │                     │(отработанный)        │                  │
│         │                     │Кубовые остатки       │0,200 - 0,250 т/т │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Амины высококипящие   │0,210 т/т         │
│         │этиламинов           │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам                  │0,040 т/т         │
│         │фенилхлосилана       │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │0,209 т/т         │
│         │алкилэтаноламинов    │                      │продукции         │
│         │методом синтеза      │                      │                  │
│         │пергидрата мочевины  │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │0,129 т/т         │
│         │алкилэтаноламинов    │                      │продукции         │
│         │методом              │                      │                  │
│         │взаимодействия       │                      │                  │
│         │диметиламина с окисью│                      │                  │
│         │этилена              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство хлорэфа-│Кубовые остатки       │0,913 т/т         │
│         │40                   │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство летексов│Корки сополимеров     │0,034 т/т         │
│         │СВХ-I, СВХ-II        │                      │продукции         │
│         │                     │Кубовые остатки       │0,496 тыс. куб.   │
│         │                     │                      │м/т продукции     │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Корки сополимеров     │0,290 т/т         │
│         │сополимеров A-15, A- │                      │продукции         │
│         │15-0                 │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы от ректификации│0,100 т/т         │
│         │кремнийорганических  │(промежуточный слой)  │продукции         │
│         │лаков и жидкостей    │Мочевина солянокислая │3,200 т/т         │
│         │                     │(отработанный раствор │продукции         │
│         │                     │от производства       │                  │
│         │                     │жидкостей)            │                  │
│         │                     │Масло КС-19           │0,030 т/т         │
│         │                     │(отработанное)        │продукции         │
│         │                     │Легкие фракции (от    │0,238 т/т         │
│         │                     │производства лаков    │продукции         │
│         │                     │КО-991)               │                  │
│         │                     │Фильтрующий материал  │0,057 т/т         │
│         │                     │(отработанный при     │продукции         │
│         │                     │производстве          │                  │
│         │                     │жидкостей СГС,        │                  │
│         │                     │ПФМС, 136-4)          │                  │
│         │                     │Активированный уголь, │0,012 т/т         │
│         │                     │асканит (отработанный │продукции         │
│         │                     │при производстве      │                  │
│         │                     │жидкостей СГС, ПФМС)  │                  │
│         │                     │Кубовые остатки (от   │0,100 т/т         │
│         │                     │производства лаков    │продукции         │
│         │                     │КО-991 и жидкости     │                  │
│         │                     │СГС)                  │                  │
│         │                     │Этиловый спирт (на    │0,560 т/т         │
│         │                     │стадии гидролиза      │продукции (в      │
│         │                     │жидкости СГС)         │пересчете на 100% │
│         │                     │                      │спирта)           │
│         │                     │Толуол (в промывных   │0,687 т/т         │
│         │                     │водах при             │продукции (сухого │
│         │                     │производстве жидкости │вещества)         │
│         │                     │СГС)                  │                  │
│         │                     │Раствор магния        │9,311 т/т         │
│         │                     │хлористого (с головной│продукции         │
│         │                     │фракции и промывными  │                  │
│         │                     │водами жидкости СГС)  │                  │
│         │                     │Осадок с содержанием  │0,016 т/т         │
│         │                     │натрия хлористого (от │продукции         │
│         │                     │производства жидкости │                  │
│         │                     │ГКЖ-10, 11)           │                  │
│         │                     │Осадок с содержанием  │3,000 т/т         │
│         │                     │аммония хлористого (от│продукции         │
│         │                     │производства жидкости │                  │
│         │                     │141-5)                │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │                      │                  │
│         │алюминийалкилов:     │                      │                  │
│         │                     │                      │                  │
│         │диэтилалюмохлорида,  │Керосин ТС-1          │3,300 т/т         │
│         │                     │(отработанный)        │продукции         │
│         │                     │                      │                  │
│         │этиалюмодихлорида и  │Бензин "Калоша"       │11,300 т/т        │
│         │триэтилалюминия      │(отработанный)        │продукции         │
│         │                     │                      │                  │
│         │диэтилалюмогидрида   │Бензин (отработанный) │11,300 т/т        │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │диизобутилалюмогидри-│Керосин (отработанный)│3,300 т/т         │
│         │да                   │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Этиловый спирт от     │2,200 т/т         │
│         │тетрагидродициклопен-│промывки              │продукции         │
│         │тадиена и            │(отработанный)        │                  │
│         │трициклодексана      │Отстой (после         │12,000 т/т        │
│         │                     │изомеризации)         │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Катализатор           │0,100 т/т         │
│         │хладонов-11, 12      │(отработанный)        │продукции         │
│         │                     │Кубовые остатки       │0,007 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Щелочь (отработанная) │0,001 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлак (от хлорирования)│0,003 т/т         │
│         │четыреххлористого    │                      │продукции         │
│         │кремния              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство хлорного│Шлак (от хлорирования)│0,050 т/т         │
│         │железа               │                      │продукции         │
│         │                     │Шлам (от уловителей)  │0,031 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам хлористого       │0,200 т/т         │
│         │хлористого алюминия  │алюминия              │продукции         │
│         │                     │(сублимированного)    │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство карбида │Коксовая пыль         │0,020 т/т         │
│         │кальция              │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам (от сжигания)    │0,350 т/т         │
│         │ортофосфорной кислоты│                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Марганцовая руда      │0,025 т/т         │
│         │углеводородов        │(отработанная)        │продукции         │
│         │(методом Фишера -    │                      │                  │
│         │Тронша)              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │0,010 т/т         │
│         │трикрезилфосфата     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │0,015 т/т         │
│         │трибутилфосфата      │                      │продукции         │
│         │                     │Остаток солей (водно- │12,000 т/т        │
│         │                     │солевой слой)         │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │0,017 т/т         │
│         │трифенилфосфата      │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Известковое молоко    │0,001 тыс. куб.   │
│         │трихлорэтилена       │(отработанное)        │м/т продукции     │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Сульфат железа        │0,860 т/т         │
│         │бромистого этила     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам                  │0,015 т/т         │
│         │этилсиликата         │                      │продукции         │
│         │                     │Смолка (после отстоя) │0,090 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор, содержащий   │2,200 т/т         │
│         │сульфоната           │сульфат натрия (120   │продукции         │
│         │                     │г/л)                  │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Щелочь (отработанная) │1,500 т/т         │
│         │хлороформа           │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Щелочь (отработанная) │2,350 т/т         │
│         │метиленхлорида       │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Водный раствор,       │20,000 т/т        │
│         │полиэтиленполиаминов │содержащий отходы     │продукции         │
│         │(на предприятиях     │пелиэтиленполиаминов  │                  │
│         │органического        │                      │                  │
│         │синтеза)             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Водный раствор,       │10,000 т/т        │
│         │дибутилкаприлата-    │содержащий 65% натрия │продукции         │
│         │и дибутилдилаурата   │хлористого, 18%       │                  │
│         │олова                │бензола, 12% магния   │                  │
│         │                     │хлористого            │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство жидкости│Щелочь (отработанный  │14,400 т/т        │
│         │ФМ-1322/300 (смесь   │раствор)              │продукции         │
│         │метилфенилсилоксанов)│                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Водный раствор,       │8,00 т/т продукции│
│         │гексаметилдисилазана │содержащий 26%        │                  │
│         │                     │натрия хлористого     │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор (маточный),   │15,300 т/т        │
│         │бромоформа           │содержащий 13%        │продукции         │
│         │                     │натрия бромистого     │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Рапа (отработанная)   │183 т/т продукции │
│         │бромистого железа    │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство йода (на│Рапа (отработанная)   │148 т/т продукции │
│         │предприятиях         │                      │                  │
│         │органического        │                      │                  │
│         │синтеза)             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Куски бетона от       │0,004 т/т         │
│         │каустической соды (на│разборки              │продукции         │
│         │предприятиях         │электролизеров        │                  │
│         │органического        │Шлам (с установок     │0,200 т/т         │
│         │синтеза)             │вывода сульфата из    │продукции         │
│         │                     │рассола)              │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство хлорной │Отсев извести         │0,050 т/т         │
│         │извести (на          │обожженной            │продукции         │
│         │предприятиях         │                      │                  │
│         │органического        │                      │                  │
│         │синтеза)             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство 35%     │Отсев извести         │0,029 т/т         │
│         │хлорной извести (на  │обожженной            │продукции         │
│         │предприятиях         │Недопал               │0,050 т/т         │
│         │органического        │                      │продукции         │
│         │синтеза)             │Отходы фасовки        │0,020 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отсев угля            │5,000 т/т         │
│         │катализаторов БП-5М, │                      │продукции         │
│         │БПЛ-2,5              │                      │                  │
│         │(способствующий      │                      │                  │
│         │материал)            │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.4.10. │Шинная               │                      │                  │
│         │промышленность       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Приготовление        │Отходы резиновые      │1 - 1,5% от       │
│         │резиновых смесей для │невулканизированные   │изготовленной     │
│         │обрезинки корда и    │                      │массы             │
│         │используемых тканей в│                      │                  │
│         │производстве шин     │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обрезинка (покрытие  │Отходы бракованного   │1,6 - 2,5% от     │
│         │резиновой смесью)    │корда и других тканей │массы             │
│         │корда и тканей шин на│                      │изготовленных шин │
│         │каландровых линиях   │                      │                  │
│         │шинного производства │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление бортовых│Отходы металлические  │до 5% от массы    │
│         │колец и обрезинки    │(автоплетенки,        │изготовленных шин │
│         │металлокорда         │проволоки, корда)     │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.4.11. │Производство         │                      │                  │
│         │резинотехнических    │                      │                  │
│         │изделий (РТИ)        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство формовых│Отходы резиновые      │0,035 т/т         │
│         │РТИ                  │невулканизированные   │продукции         │
│         │                     │Отходы резиновые      │0,199 т/т         │
│         │                     │вулканизированные     │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы резиновые      │0,026 т/т         │
│         │неформовых РТИ       │невулканизированные   │продукции         │
│         │                     │Отходы резиновые      │0,085 т/т         │
│         │                     │вулканизированные     │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы резиновые      │0,008 т/т         │
│         │резиновых пластин    │невулканизированные   │продукции         │
│         │(технических)        │Отходы резиновые      │0,035 т/т         │
│         │                     │вулканизированные     │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство товарной│Отходы резиновые      │0,015 т/т         │
│         │резины               │невулканизированные   │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы резиновые      │0,004 т/т         │
│         │резиновых рукавов    │невулканизированные   │продукции         │
│         │                     │Отходы резиновые      │0,012 т/тыс. пог. │
│         │                     │невулканизированные   │м                 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство формовых│Отходы резино-тканевые│0,035 т/т         │
│         │резино-тканевых      │невулканизированные   │продукции         │
│         │изделий              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы резино-тканевые│0,009 т/т         │
│         │неформовых резино-   │невулканизированные   │продукции         │
│         │тканевых изделий     │Отходы резино-тканевые│0,040 т/т         │
│         │                     │вулканизированные     │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство резино- │Отходы резино-тканевые│0,007 т/т         │
│         │тканевых технических │невулканизированные   │продукции         │
│         │пластин              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы резино-тканевые│0,009 т/тыс. пог. │
│         │прорезиненных тканей │невулканизированные   │                  │
│         │                     │Отходы резино-тканевые│0,069 т/тыс. пог. │
│         │                     │вулканизированные     │м                 │
│         │                     │Текстильные отходы    │0,126 т/тыс. пог. │
│         │                     │                      │м                 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство ремней  │Отходы резино-тканевые│0,029 т/тыс. усл. │
│         │клиновых             │невулканизированные   │ед.               │
│         │                     │Текстильные отходы    │0,010 т/тыс. усл. │
│         │                     │                      │ед.               │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство рукавов │Отходы резино-тканевые│0,010 т/тыс. пог. │
│         │напорных прокладочных│невулканизированные   │м                 │
│         │                     │Отходы резино-тканевые│0,044 т/тыс. пог. │
│         │                     │вулканизированные     │м                 │
│         │                     │Текстильные отходы    │0,010 т/тыс. пог. │
│         │                     │                      │м                 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство рукавов │Отходы резино-тканевые│0,003 т/тыс. пог. │
│         │всасывающих          │невулканизированные   │м                 │
│         │                     │Отходы резино-тканевые│0,047 т/тыс. пог. │
│         │                     │вулканизированные     │м                 │
│         │                     │Текстильные отходы    │0,010 т/тыс. пог. │
│         │                     │                      │м                 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство рукавов │Отходы резино-тканевые│0,015 т/тыс. пог. │
│         │спиральных           │невулканизированные   │м                 │
│         │                     │Отходы резино-тканевые│0,126 т/тыс. пог. │
│         │                     │вулканизированные     │м                 │
│         │                     │Текстильные отходы    │0,010 т/тыс. пог. │
│         │                     │                      │м                 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы резино-тканевые│0,053 т/тыс. пог. │
│         │конвейерной ленты    │вулканизированные     │м                 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.4.12. │Производство         │                      │                  │
│         │асбестотехнических   │                      │                  │
│         │изделий              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы асбеста, пыль  │44 - 68 кг/тыс.   │
│         │фрикционного         │шлифовальная          │шт. изд.          │
│         │материала и изделий  │                      │                  │
│         │из него (тормозных   │                      │                  │
│         │накладок, колодок,   │                      │                  │
│         │фрикционных дисков и │                      │                  │
│         │т.п.)                │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.4.13. │Производство         │Отходы резины         │0,049 т/тыс. пар  │
│         │резиновой обуви      │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.4.14. │Производство         │                      │                  │
│         │химических реактивов │                      │                  │
│         │и особо чистых       │                      │                  │
│         │веществ              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство магния  │Калий хлористый       │3,770 т/т         │
│         │углекислого и окиси  │                      │продукции         │
│         │магния               │Раствор (маточный) от │1,170 т/т         │
│         │                     │отжима кристаллов     │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Аммоний хлористый     │1,020 т/т         │
│         │тетрабутоксититана   │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Аммоний хлористый     │1,260 т/т         │
│         │полибутилтитаната    │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство двуокиси│Раствор (маточный),   │10,580 т/т        │
│         │тиомочевины          │содержащий H SO  18   │продукции         │
│         │                     │            2  4      │                  │
│         │                     │г/л                   │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Активированный уголь  │0,200 т/т         │
│         │итаконовой кислоты   │(отработанный)        │продукции         │
│         │                     │Мицелит               │0,600 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Натрия сульфанат      │1,171 т/т         │
│         │муравьиной кислоты   │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы пиролюзита     │0,140 т/т         │
│         │гидрохинона          │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │5,356 т/т         │
│         │сернистого аммония   │                      │продукции         │
│         │(технического)       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │0,040 т/т         │
│         │глицерина            │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство ацетона │Кубовые остатки       │0,090 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │0,126 т/т         │
│         │бутилацетата (марки  │                      │продукции         │
│         │"А", "Б")            │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │0,120 т/т         │
│         │этилацетата (марки   │                      │продукции         │
│         │"А")                 │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам                  │4,835 т/т         │
│         │тиомочевины          │                      │продукции         │
│         │(технической)        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор (маточный) от │0,552 т/т         │
│         │сернокислого олова   │фильтрации и отжима   │продукции         │
│         │                     │Раствор (маточный) с  │1,946 т/т         │
│         │                     │декантации            │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор (маточный) от │1,270 т/т         │
│         │сернокислого железа  │центрифугирования     │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор (маточный) от │4,400 т/т         │
│         │сернокислой меди     │центрифугирования     │продукции         │
│         ├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор, содержащий   │1,170 т/т         │
│         │янтарной кислоты     │нитрат натрия         │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство феназона│Раствор (маточный) от │8,000 т/т         │
│         │                     │фильтрации (фугат)    │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор фильтрата,    │9,500 т/т         │
│         │фуразолидона         │содержащий 5-нитро-   │продукции         │
│         │(ветеринарного)      │фурфуролацетата       │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.4.15. │Производство         │                      │                  │
│         │кислорода и инертных │                      │                  │
│         │газов                │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Щелочь (отработанный  │0,023 т/тыс. куб. │
│         │кислорода            │раствор)              │м кислорода       │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота серная        │0,100 т/тыс. куб. │
│         │ацетилена            │(отработанная)        │м ацетилена       │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.4.16. │Продукция содового   │                      │                  │
│         │производства         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам монохромата      │3,019 т/т         │
│         │монохромата натрия   │натрия                │продукции         │
│         │(щелока в пересчете  │                      │                  │
│         │на 67,1% Cr O )      │                      │                  │
│         │           2 3       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство жженой  │Известняк-недопал     │0,148 т/т         │
│         │извести на основе    │(CaCO  - 100%)        │продукции         │
│         │известняка           │     3                │                  │
│         │(полуфабрикат и      │                      │                  │
│         │товарная продукция)  │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство жженой  │Мел-недопал (CaCO     │0,096 т/т         │
│         │извести на основе    │                 3    │продукции         │
│         │мела (полуфабрикат и │- 100%)               │                  │
│         │товарная продукция)  │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам сернистого       │0,347 т/т         │
│         │сернистого натрия (в │натрия                │продукции         │
│         │расчете 63% Na S) с  │                      │                  │
│         │              2      │                      │                  │
│         │использованием кокса │                      │                  │
│         │в качестве           │                      │                  │
│         │восстановителя и     │                      │                  │
│         │топлива              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам сернистого       │0,237 т/т         │
│         │сернистого натрия (в │натрия                │продукции         │
│         │расчете на 63% Na S) │                      │                  │
│         │                 2   │                      │                  │
│         │с использованием     │                      │                  │
│         │кокса только в       │                      │                  │
│         │качестве             │                      │                  │
│         │восстановителя       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Натрий хлористый      │0,558 т/т         │
│         │бихромата калия      │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство хлорной │Недопал               │0,170 т/т         │
│         │извести (на          │                      │продукции         │
│         │предприятиях содового│                      │                  │
│         │производства)        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.4.17. │Продукция хлорного   │                      │                  │
│         │производства         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота соляная (100% │0,332 т/т         │
│         │хлорбензола          │HCl)                  │продукции         │
│         │                     │Кислота соляная (27,5%│1,200 т/т         │
│         │                     │HCl)                  │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота соляная (100% │0,466 т/т         │
│         │хлорпарафина ХП-470  │HCl)                  │продукции         │
│         │                     │Кислота соляная (27,5%│1,690 т/т         │
│         │                     │HCl)                  │продукции         │
│         │                     │Щелочь (отработанная) │0,433 т/т         │
│         │                     │(NaOH - 30 г/л)       │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота соляная (100% │0,422 т/т         │
│         │хлорпарафина ХП-600  │HCl)                  │продукции         │
│         │                     │Кислота соляная (27,5%│1,540 т/т         │
│         │                     │HCl)                  │продукции         │
│         │                     │Щелочь (отработанная) │0,433 т/т         │
│         │                     │(NaOH - 30 г/л)       │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота соляная (100% │0,134 т/т         │
│         │хлорпарафина ХП-13   │HCl)                  │продукции         │
│         │                     │Кислота соляная (27,5%│0,487 т/т         │
│         │                     │HCl)                  │продукции         │
│         │                     │Щелочь (отработанная) │0,433 т/т         │
│         │                     │(NaOH - 30 г/л)       │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота соляная (100% │0,41 т/т          │
│         │винилхлорида на      │HCl)                  │продукции         │
│         │основе               │Кислота соляная (27,5%│0,150 т/т         │
│         │гидрохлорирования    │HCl)                  │продукции         │
│         │ацетилена            │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Раствор едкого натра  │1,637 т/т         │
│         │винилиденхлорида     │(отработанный)        │продукции         │
│         │                     │Известковое молоко    │5,578 т/т         │
│         │                     │(отработанное)        │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Щелочь отжимная       │0,400 т/т         │
│         │хлорнафталина,       │                      │продукции         │
│         │хлорскипидара,       │Кубовые остатки       │0,127 т/т         │
│         │метилцеллюлозы       │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │0,044 т/т         │
│         │этилацетата          │(суммарные)           │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки с     │0,034 т/т         │
│         │капролактама (на     │содержанием:          │продукции         │
│         │предприятиях хлорного│86% фенола,           │                  │
│         │производства)        │10% циклогексанола,   │                  │
│         │                     │4% циклогексанона     │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │1,595 т/т         │
│         │тетрахлорбензола     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │0,580 т/т         │
│         │ортохлорфенола       │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота соляная (100% │1,240 т/т         │
│         │хлороформа на основе │HCl)                  │продукции         │
│         │хлорирования метана  │Кислота соляная (27,5%│4,510 т/т         │
│         │                     │HCl)                  │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота соляная (100% │0,386 т/т         │
│         │монохлоруксусной     │HCl)                  │продукции         │
│         │кислоты              │Кислота соляная (27,5%│1,410 т/т         │
│         │                     │HCl)                  │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство хлораля │Кислота соляная (100% │1,227 т/т         │
│         │                     │HCl)                  │продукции         │
│         │                     │Кислота соляная (27,5%│4,463 т/т         │
│         │                     │HCl)                  │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кислота соляная       │0,900 т/т         │
│         │технического         │(абгазная)            │продукции         │
│         │хлорофоса            │Хлорэтил (в абгазах)  │0,061 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Хлорметил             │0,180 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Кислота соляная       │0,500 т/т         │
│         │                     │(отработанная)        │продукции         │
│         │                     │Осмол                 │0,087 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Известковое молоко    │4,310 т/т         │
│         │                     │(отработанное)        │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство 27,5%   │Кислота соляная       │1,120 т/т         │
│         │технического         │слабая (абгазная)     │продукции         │
│         │хлорофоса            │Известковое молоко    │4,310 т/т         │
│         │                     │(отработанное)        │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Ацетон-нитрил         │0,040 т/т         │
│         │нитрилакриловой      │                      │продукции         │
│         │кислоты              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Аммония бисульфат     │4,886 т/т         │
│         │метакриловой кислоты │(раствор в серной     │продукции         │
│         │                     │кислоте)              │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Катализатор процесса  │0,324 т/т         │
│         │гексаметилендиамина  │гидрирования          │продукции         │
│         │                     │(отработанный)        │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Катализатор           │0,001 - 0,095 т/т │
│         │хлорметила           │(отработанный)        │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Катализатор           │0,005 т/т         │
│         │этилового спирта (на │(отработанный)        │продукции         │
│         │предприятиях хлорного│Смола пиролизная      │3,500 кг/т        │
│         │производства)        │(тяжелая)             │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство извести │Известняковая мелочь  │0,110 т/т         │
│         │(на предприятиях     │                      │продукции         │
│         │хлорного             │                      │                  │
│         │производства)        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы гашеной извести│0,318 т/т         │
│         │известкового молока  │(недопал, песок)      │продукции         │
│         │(на предприятиях     │                      │                  │
│         │хлорного             │                      │                  │
│         │производства)        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Недопал (при гашении  │0,587 т/т         │
│         │бертолетовой соли (на│извести)              │продукции         │
│         │предприятиях хлорного│                      │                  │
│         │производства)        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство карбида │Отходы ферросилиция   │0,004 т/т         │
│         │кальция (на          │                      │продукции         │
│         │предприятиях хлорного│Пыль коксовая или     │0,003 т/т         │
│         │производства)        │вентиляционная        │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Пыль карбидная        │0,010 т/т         │
│         │ацетилена (на        │                      │продукции         │
│         │предприятиях хлорного│                      │                  │
│         │производства)        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Натрий хлористый      │0,302 т/т         │
│         │гипохлорита кальция  │                      │продукции         │
│         │                     │Раствор (маточный),   │2,323 т/т         │
│         │                     │содержащий 10%        │продукции         │
│         │                     │гипохлорита кальция   │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство метил-  │Сплав кремнемедный    │0,110 т/т         │
│         │этилхлорсилана и     │(отработанный)        │продукции         │
│         │фенилтрихлорсилана   │Кубовые остатки       │0,270 т/т         │
│         │(на предприятиях     │                      │продукции         │
│         │хлорного             │Бензол                │0,580 т/т         │
│         │производства)        │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Огарки печные процесса│0,012 т/т         │
│         │четыреххлористого    │хлорирования          │продукции         │
│         │кремния              │Хлориды металлов      │0,073 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Известковое молоко    │1,500 т/т         │
│         │                     │(отработанное)        │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отвал хлористый       │0,560 т/т         │
│         │хлористого алюминия  │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам                  │4,650 т/т         │
│         │тетраэтилсвинца (на  │(40% H SO ,           │продукции         │
│         │предприятиях хлорного│      2  4            │                  │
│         │производства)        │40% Fe SO )           │                  │
│         │                     │      2  4            │                  │
│         │                     │Шламовая соль         │0,261 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Щелочь                │0,018 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам кремнегель       │1,300 т/т         │
│         │фтористого алюминия  │                      │продукции         │
│         │(на предприятиях     │                      │                  │
│         │хлорного             │                      │                  │
│         │производства)        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство феназона│Раствор циркуляционный│1,530 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Раствор оксипродукта  │0,200 т/т         │
│         │                     │щелочный              │продукции         │
│         │                     │Водно-солевой раствор │19,200 т/т        │
│         │                     │с содержанием 7,5%    │продукции         │
│         │                     │хлористого натрия     │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.4.18. │Продукция азотного   │                      │                  │
│         │производства         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Железо хлорное        │0,023 т/т         │
│         │технического         │                      │продукции         │
│         │гексахлорана         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Аммония сульфат       │2,106 т/т         │
│         │капролактама (на     │(кристаллический)     │продукции         │
│         │предприятиях азотного│Сода кальцинированная │2,846 т/т         │
│         │производства)        │(плав)                │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Изобутиловое масло    │0,013 т/т         │
│         │синтетического метана│                      │продукции         │
│         │на основе            │Эфир диметиловый      │0,025 т/т         │
│         │парокислородной      │                      │продукции         │
│         │конверсии метана     │Предгон               │0,007 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Конденсат             │0,780 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Изобутиловое масло    │0,004 т/т         │
│         │синтетического       │                      │продукции         │
│         │метанола на основе   │Эфир диметиловый      │0,016 т/т         │
│         │пароуглекислой       │                      │продукции         │
│         │конверсии природного │Предгон               │0,007 т/т         │
│         │газа в трубчатых     │                      │продукции         │
│         │печах                │Конденсат             │0,492 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Фракции высших спиртов│0,006 т/т         │
│         │синтетического       │                      │продукции         │
│         │метанола на основе   │Предгон               │0,007 т/т         │
│         │сочетания            │                      │продукции         │
│         │каталитической и     │Конденсат             │1,000 т/т         │
│         │высокотемпературной  │                      │продукции         │
│         │конверсии природного │                      │                  │
│         │газа под давлением 20│                      │                  │
│         │атм. и синтеза       │                      │                  │
│         │метанола под         │                      │                  │
│         │давлением 45 - 50    │                      │                  │
│         │атм.                 │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Эфир диметиловый      │0,015 т/т         │
│         │синтетического       │                      │продукции         │
│         │метанола на основе   │Фракции высших спиртов│0,006 т/т         │
│         │сочетания            │                      │продукции         │
│         │каталитической и     │Предгон               │0,006 т/т         │
│         │высокотемпературной  │                      │продукции         │
│         │конверсии природного │Конденсат             │0,850 т/т         │
│         │газа под давлением 20│                      │продукции         │
│         │атм. и синтеза       │                      │                  │
│         │метанола под         │                      │                  │
│         │давлением 370 атм.   │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Фракции высших спиртов│0,010 т/т         │
│         │синтетического       │                      │продукции         │
│         │метанола на основе   │Предгон               │0,012 т/т         │
│         │синтез-газа          │                      │продукции         │
│         │производства         │Конденсат             │0,111 т/т         │
│         │ацетилена            │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Фракции высших спиртов│0,008 т/т         │
│         │синтетического       │                      │продукции         │
│         │метанола на основе   │Предгон               │0,008 т/т         │
│         │конверсии метана в   │                      │продукции         │
│         │трубчатых печах и    │Конденсат             │1,193 т/т         │
│         │ректификации метанола│                      │продукции         │
│         │в две ступени        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.4.19. │Производство фосфора │                      │                  │
│         │и карбофоса          │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство желтого │Шлак огненно-жидкий   │11,100 т/т        │
│         │фосфора              │                      │продукции         │
│         │                     │Пыль коттрельная      │0,200 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Феррофосфор           │0,200 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Шлам фосфорный        │0,100 т/т         │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Смолообразные         │0,028 т/т         │
│         │карбофоса (30%)      │соединения            │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.4.20. │Йодобромное          │                      │                  │
│         │производство         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство жидкого │Железо хлорное        │0,980 т/т         │
│         │брома                │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кубовые остатки       │2,060 т/т         │
│         │метила бромистого    │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам                  │0,550 т/т         │
│         │натрия бромистого    │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство окиси   │Магния окись          │0,110 т/т         │
│         │магния               │(техническая)         │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.4.21. │Гидролизное          │Лигнин                │0,350 - 0,380 т/т │
│         │производство         │                      │продукции         │
│         │(на предприятиях     │                      │                  │
│         │химической и         │                      │                  │
│         │нефтехимической      │                      │                  │
│         │промышленности), в   │                      │                  │
│         │т.ч. производство    │                      │                  │
│         │спирта и фурфурола   │                      │                  │
├─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤
│          2.5. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛОБРАБОТКА /6, 10, 11, 24/          │
├─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤
│ 2.5.1.  │Металлообработка     │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство литьевых│Шлак ваграночный      │120 - 185 кг/т    │
│         │изделий из чугуна на │                      │металла           │
│         │предприятиях         │Земля формовочная     │до 220 кг/т       │
│         │машиностроения и     │горелая               │продукции         │
│         │металлообработки     │Лом огнеупорных       │до 190 кг/т       │
│         │                     │изделий               │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство литьевых│Шлак сталеплавильный  │до 105 кг/т       │
│         │изделий из стали на  │                      │металла           │
│         │предприятиях         │Земля формовочная     │до 760 кг/т       │
│         │машиностроения и     │горелая               │продукции         │
│         │металлообработки     │Лом огнеупорных       │до 190 кг/т       │
│         │                     │изделий               │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обработка чугунного  │Металлоотходы в виде  │в среднем 35% от  │
│         │литья                │кусков, чугунной      │массы заготовок   │
│         │                     │крошки, стружки и     │                  │
│         │                     │т.п.                  │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обработка проката    │Металлоотходы в виде  │в среднем 15% от  │
│         │черных металлов      │кусков, крошки,       │массы заготовок   │
│         │                     │стружки и т.п.        │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обработка отливок    │Металлоотходы в виде  │до 60% от массы   │
│         │цветных металлов     │металлической стружки,│заготовок         │
│         │                     │кусков металла и т.п. │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обработка металла    │Металлическая стружка,│в среднем 12 - 24 │
│         │(изготовление        │куски металла и т.п.  │кг за смену или   │
│         │деталей) на расточных│                      │1,5 - 3 кг/час в  │
│         │станках              │                      │зависимости от    │
│         │                     │                      │массы деталей и   │
│         │                     │                      │сложности         │
│         │                     │                      │обработки         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обработка металла    │Металлическая стружка,│в среднем 20 кг за│
│         │(изготовление        │куски металла и т.п.  │смену или 2,5     │
│         │деталей) на токарных │                      │кг/час в          │
│         │и токарно-           │                      │зависимости от    │
│         │револьверных станках │                      │массы деталей и   │
│         │                     │                      │сложности         │
│         │                     │                      │обработки         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обработка металла    │Металлическая стружка,│в среднем 48 кг за│
│         │(изготовление        │куски металла и т.п.  │смену или 6 кг/час│
│         │деталей) на          │                      │в зависимости от  │
│         │продольно-строгальных│                      │массы деталей и   │
│         │станках              │                      │сложности         │
│         │                     │                      │обработки         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обработка металла    │Металлическая стружка,│в среднем 48 - 72 │
│         │(изготовление        │куски металла и т.п.  │кг за смену или 6 │
│         │деталей) на фрезерных│                      │- 9 кг/час в      │
│         │станках              │                      │зависимости от    │
│         │                     │                      │массы деталей и   │
│         │                     │                      │сложности         │
│         │                     │                      │обработки         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Обработка металла    │Стружка металлическая,│до 90 кг за смену │
│         │(изготовление        │куски металла и т.п.  │или 11,3 кг/час в │
│         │деталей) на          │                      │зависимости от    │
│         │карусельных станках  │                      │массы деталей и   │
│         │                     │                      │сложности         │
│         │                     │                      │обработки         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Зачистка и шлифовка  │Отходы абразивного    │в среднем 1,5 кг  │
│         │металлических        │порошка, пыли         │на 1 тыс. деталей │
│         │изделий              │                      │в зависимости от  │
│         │                     │                      │норм выработки    │
│         │                     │Отходы металла (шлам  │в среднем 0,1     │
│         │                     │шлифовочный)          │кг/т продукции в  │
│         │                     │                      │зависимости от    │
│         │                     │                      │норм выработки    │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.5.2.  │Среднеотраслевые     │                      │                  │
│         │удельные показатели  │                      │                  │
│         │образования          │                      │                  │
│         │металлоотходов в     │                      │                  │
│         │машиностроении       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы металла        │214 кг/т          │
│         │технологического     │                      │используемого     │
│         │оборудования для     │                      │металла           │
│         │металлургической,    │                      │                  │
│         │горно-химической     │                      │                  │
│         │промышленности,      │                      │                  │
│         │продукции            │                      │                  │
│         │энергетического      │                      │                  │
│         │машиностроения,      │                      │                  │
│         │котлостроения,       │                      │                  │
│         │кузнечно-прессового и│                      │                  │
│         │литейного            │                      │                  │
│         │оборудования и       │                      │                  │
│         │подъемно-транспортных│                      │                  │
│         │механизмов           │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Железнодорожное      │Отходы металла        │185 кг/т          │
│         │машиностроение       │                      │используемого     │
│         │                     │                      │металла           │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Химическое,          │Отходы металла        │226 кг/т          │
│         │полимерное и нефтяное│                      │используемого     │
│         │машиностроение       │                      │металла           │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Станкостроение и     │Отходи металла        │205 кг/т          │
│         │производство         │                      │используемого     │
│         │технологического     │                      │металла           │
│         │оборудования         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Инструментальное     │Отходы металла        │419 кг/т          │
│         │производство         │                      │используемого     │
│         │                     │                      │металла           │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Приборостроение      │Отходы металла        │463 кг/т          │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │металла           │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Автомобилестроение   │Отходы металла        │263 кг/т          │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │металла           │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы металла        │218 кг/т          │
│         │тракторов,           │                      │используемого     │
│         │сельскохозяйственных │                      │металла           │
│         │и                    │                      │                  │
│         │дорожно-строительных │                      │                  │
│         │машин                │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Судостроение         │Отходы металла        │235 кг/т          │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │металла           │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство изделий │Отходы металла        │290 кг/т          │
│         │общемашиностроитель- │                      │используемого     │
│         │ного назначения      │                      │металла           │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.5.3.  │Производство изделий │                      │                  │
│         │из пластических      │                      │                  │
│         │масс, стеклопластика │                      │                  │
│         │и стекловолокна (на  │                      │                  │
│         │предприятиях         │                      │                  │
│         │машиностроения)      │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы полимеров      │0,04 - 0,170 т/т  │
│         │формовых изделий из  │                      │общей массы       │
│         │полистирола и его    │                      │изделий           │
│         │сополимеров          │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы полиамидов     │0,020 - 0,330     │
│         │формовых изделий     │                      │т/т общей массы   │
│         │из полиамидов        │                      │изделий           │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы ППУ            │0,070 - 0,100     │
│         │формовых изделий из  │                      │т/т общей массы   │
│         │пенополиуретана      │                      │изделий           │
│         │(ППУ) полужесткого   │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы ППУ            │до 1,000 т/т      │
│         │формовых изделий из  │                      │общей массы       │
│         │пенополиуретана      │                      │изделий           │
│         │(ППУ) интегрального  │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Пресс-отходы          │0,006 - 0,100 т/т │
│         │прессованных изделий │                      │общей массы       │
│         │из                   │                      │изделий           │
│         │фенолоформальдегидных│                      │                  │
│         │порошков             │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство изделий │Отходы органического  │0,540 т/т общей   │
│         │из органического     │стекла                │массы изделий     │
│         │стекла               │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы профиля        │0,034 т/т общей   │
│         │профильно-погонажных │                      │массы изделий     │
│         │изделий из           │                      │                  │
│         │металлизированной    │                      │                  │
│         │пластмассы           │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Шлам                  │0,550 т/т общей   │
│         │пластмассовых изделий│                      │массы изделий     │
│         │с металлическим      │                      │                  │
│         │покрытием            │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.5.4.  │Гальваническое       │Осадки сточных вод при│3 - 10% от объема │
│         │производство         │реагентном способе    │сточных вод       │
│         │                     │очистки (98 - 99,6%   │                  │
│         │                     │влажности)            │                  │
│         │                     │Осадки сточных вод при│6 - 12% от объема │
│         │                     │электрокоагуляционном │сточных вод       │
│         │                     │способе очистки (98 - │                  │
│         │                     │99,6% влажности)      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.5.5.  │Производство         │                      │                  │
│         │асбестотехнических   │                      │                  │
│         │изделий и паронита   │                      │                  │
│         │(на предприятиях     │                      │                  │
│         │машиностроения)      │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление         │Отходы асбеста,       │40 - 44 кг/тыс.   │
│         │фрикционных тормозных│пыль шлифовальная     │шт. изделий       │
│         │накладок (колодок)   │                      │                  │
│         │для автомобилей,     │                      │                  │
│         │сельскохозяйственной │                      │                  │
│         │и дорожно-           │                      │                  │
│         │строительной техники │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление         │Отходы асбеста, пыль  │68 кг/тыс. шт.    │
│         │фрикционных дисков   │шлифовальная          │изделий           │
│         │сцепления            │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление паронита│Отходы паронита       │1,5 кг/т продукции│
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление         │Отходы паронита       │до 75 кг/т        │
│         │паронитовых изделий  │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.5.6.  │Производство         │Углерод и             │30% от объема     │
│         │углеграфитной        │графитосодержащие     │(массы)           │
│         │продукции            │отходы                │углеграфитной     │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤
│         2.6. ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ         │
│                   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ /12, 13, 14, 15, 16/                   │
├─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤
│ 2.6.1.  │Лесозаготовка        │Сучья, вершинки       │5 - 37% от объема │
│         │                     │                      │срубленной        │
│         │                     │                      │древесины         │
│         │                     │Кора                  │4 - 10% от объема │
│         │                     │                      │срубленной        │
│         │                     │                      │древесины         │
│         │                     │Малоценная древесина  │до 11% от объема  │
│         │                     │(хворост, валежник,   │срубленной и      │
│         │                     │обломки стволов)      │вывезенной        │
│         │                     │                      │древесины или     │
│         │                     │                      │5 - 12 куб. м/га  │
│         │                     │                      │вырубленной       │
│         │                     │                      │площади           │
│         │                     │Отходы раскряжовки    │3 - 12% от о6ъема │
│         │                     │                      │срубленной        │
│         │                     │                      │древесины         │
│         │                     │Корни, пни            │14 - 20% от объема│
│         │                     │                      │срубленной        │
│         │                     │                      │наземной части    │
│         │                     │                      │деревьев          │
│         │                     │Древесная зелень      │32 - 74 кг/куб. м │
│         │                     │                      │срубленной        │
│         │                     │                      │древесины         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.6.2.  │Лесопильное          │                      │                  │
│         │производство         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Окорка круглых       │Отходы окорки-луб     │7,8 - 11,2% от    │
│         │лесоматериалов       │                      │объема            │
│         │                     │                      │окариваемого сырья│
│         │                     │Кора                  │1,2 - 4,8% от     │
│         │                     │                      │объема            │
│         │                     │                      │окариваемого сырья│
│         │                     │Отщеп                 │0,4 - 0,5% от     │
│         │                     │                      │объема            │
│         │                     │                      │окариваемого сырья│
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Раскрой бревен на    │Горбыль, рейки        │15 - 22% от объема│
│         │пилорамах            │                      │сырья             │
│         │                     │Опилки                │7 - 18% от объема │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Кора                  │6 - 12% от объема │
│         │                     │                      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Агрегатная           │Отсев щепы            │1,8 - 2,3% от     │
│         │переработка бревен   │                      │объема сырья      │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Шпалопиление         │Кусковые отходы от    │1,5 - 2,0% от     │
│         │                     │раскряжовки           │объема хвойного   │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Кусковые отходы от    │10 - 12% от       │
│         │                     │распиловки            │объема хвойного   │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Опилки                │8 - 10% от объема │
│         │                     │                      │хвойного сырья    │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.6.3.  │Деревообработка      │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Опилки, стружка       │15,0 - 19,0% от   │
│         │столярных изделий    │                      │объема исходных   │
│         │(окна, двери и т.п.) │                      │пиломатериалов    │
│         │                     │Кусковые отходы       │25,0 - 30,0% от   │
│         │                     │                      │объема исходных   │
│         │                     │                      │пиломатериалов    │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление         │Опилки, стружка       │10,0 - 12,0% от   │
│         │деревянных           │                      │объема            │
│         │нестроганых деталей  │                      │используемого     │
│         │для домостроения     │                      │сырья             │
│         │(балки, лаги,        │Кусковые отходы       │18,0 - 22,0% от   │
│         │стропила, обрешетка  │                      │объема            │
│         │и т.п.)              │                      │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление         │Опилки                │13,0 - 16,0% от   │
│         │фрезерованных        │                      │объема исходных   │
│         │деталей (наличник,   │                      │пиломатериалов    │
│         │раскладка, плинтус,  │Стружка               │29,0 - 33,0% от   │
│         │поручни, обшивка и   │                      │объема исходных   │
│         │т.п.)                │                      │пиломатериалов    │
│         │                     │Кусковые отходы       │22,0 - 35,0% от   │
│         │                     │                      │объема исходных   │
│         │                     │                      │пиломатериалов    │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Обрезки               │32% от исходных   │
│         │упаковочной тары     │                      │пиломатериалов    │
│         │(ящиков)             │Опилки                │16% от исходных   │
│         │                     │                      │пиломатериалов    │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство штучного│Кусковые отходы       │44,0 - 55,0% от   │
│         │паркета              │                      │объема            │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Опилки                │8,0 - 10,0% от    │
│         │                     │                      │объема            │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Стружка               │12,0 - 14,0% от   │
│         │                     │                      │объема            │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Кусковые отходы       │34,0 - 50,0% от   │
│         │паркетных изделий    │                      │объема            │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Опилки, стружка       │20,0 - 23,0% от   │
│         │                     │                      │объема            │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │                     │Пыль шлифовальная     │0,5 - 0,8% от     │
│         │                     │                      │объема            │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.6.4.  │Фанерное             │                      │                  │
│         │производство         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление фанеры  │Карандаши             │10 - 13% от объема│
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Обрезки шпона, шпон-  │20 - 30% от объема│
│         │                     │рванина               │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Обрезки фанеры        │5 - 18% от объема │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Опилки, шлифовальная  │0,5 - 3,5% от     │
│         │                     │пыль                  │объема            │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Отрезки кряжей        │1,5 - 3,0% от     │
│         │                     │                      │объема            │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.6.5.  │Производство мебели  │Обрезки пиломатериалов│25,0 - 35,0% от   │
│         │                     │                      │объема исходных   │
│         │                     │                      │пиломатериалов    │
│         │                     │Стружка древесная     │8,0 - 18,0% от    │
│         │                     │                      │объема исходных   │
│         │                     │                      │пиломатериалов    │
│         │                     │Опилки древесные      │14,0 - 16,0% от   │
│         │                     │                      │объема исходных   │
│         │                     │                      │пиломатериалов    │
│         │                     │Обрезки столярных     │10,0 - 15,0% от   │
│         │                     │древесных плит (ДВП,  │объема плит       │
│         │                     │ДСП)                  │                  │
│         │                     │Опилки, стружка от    │3,8 - 8,0% от     │
│         │                     │плит                  │объема плит       │
│         │                     │Обрезки фанеры        │10,0 - 15,0% от   │
│         │                     │                      │объема фанеры     │
│         │                     │Опилки от раскроя     │0,5 - 1,5% от     │
│         │                     │фанеры                │объема фанеры     │
│         │                     │Пыль шлифовальная     │0,5 - 1,0% от     │
│         │                     │                      │объема сырья всех │
│         │                     │                      │видов             │
│         │                     │Обрезки облицовочных  │10,0 - 20,0% от   │
│         │                     │материалов            │объема исходных   │
│         │                     │                      │материалов        │
│         │                     │Обрезки шпона         │30 - 55% от объема│
│         │                     │                      │исходного шпона   │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.6.6.  │Производство         │Обрезки шпона         │5,0 - 6,0% от     │
│         │древесных пластиков  │                      │объема            │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Опилки                │1,0 - 6,0% от     │
│         │                     │                      │объема            │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Отходы форматной      │9,0 - 24,0% от    │
│         │                     │обрезки               │объема            │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.6.7.  │Гидролизное          │Лигнин                │35 - 38% от       │
│         │производство         │                      │перерабатываемой  │
│         │(на предприятиях     │                      │древесной массы   │
│         │деревообрабатывающей │                      │                  │
│         │и целлюлозно-бумажной│                      │                  │
│         │промышленности),     │                      │                  │
│         │в т.ч. производство  │                      │                  │
│         │этилового спирта     │                      │                  │
├─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤
│         2.7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ /8, 11, 26/         │
├─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤
│ 2.7.1.  │Производство кирпича │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство кирпича │Кирпичный бой         │3,0% от объема    │
│         │керамического        │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство кирпича │Кирпичный бой         │1,3% от объема    │
│         │силикатного          │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.7.2.  │Производство         │Керамзитовая пыль     │5 - 10% от массы  │
│         │керамзита            │                      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.7.3.  │Производство         │Металлоотходы         │120 кг/т          │
│         │строительных         │                      │потребленных      │
│         │железобетонных       │                      │черных металлов   │
│         │изделий              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.7.4.  │Производство         │Шлам камнеобработки   │25 - 33% от       │
│         │отделочного материала│(резки), брак         │обработанной массы│
│         │(плит) из природного │                      │природных камней  │
│         │камня (гранита,      │                      │                  │
│         │мрамора и т.п.)      │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.7.5.  │Использование        │                      │                  │
│         │оконного и других    │                      │                  │
│         │видов стекла в       │                      │                  │
│         │строительстве:       │                      │                  │
│         │ отгрузка            │Стеклобой             │1%      от общей  │
│         │ транспортировка     │                      │2,8%     массы    │
│         │ разгрузка           │                      │1,2%    (объема)  │
│         │ хранение            │                      │1,3%     стекла   │
│         │ раскрой             │                      │1,9%              │
│         │ повторное остекление│                      │12 - 15%          │
│         │ зданий              │                      │                  │
├─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤
│                     2.8. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ /17/                     │
├─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤
│ 2.8.1.  │Хлопчатобумажное     │                      │                  │
│         │производство         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Первичная переработка│Улюк волокнистый от   │0,7% от массы     │
│         │хлопка-сырца         │хлопка-сырца 1-го     │сырца             │
│         │                     │сорта                 │                  │
│         │                     │Улюк волокнистый от   │1,0% от массы     │
│         │                     │хлопка-сырца 2-го     │сырца             │
│         │                     │сорта                 │                  │
│         │                     │Улюк волокнистый от   │1,4% от массы     │
│         │                     │хлопка-сырца 3-го     │сырца             │
│         │                     │сорта                 │                  │
│         │                     │Улюк волокнистый от   │2,1% от массы     │
│         │                     │хлопка-сырца 4-го     │сырца             │
│         │                     │сорта                 │                  │
│         │                     │Пух хлопковый при     │0,172% от массы   │
│         │                     │однократном           │сырца             │
│         │                     │линтеровании          │                  │
│         │                     │Пух хлопковый при     │0,4% от массы     │
│         │                     │двухкратном           │сырца             │
│         │                     │линтеровании          │                  │
│         │                     │Пух хлопковый при     │0,7% от массы     │
│         │                     │трехкратном           │сырца             │
│         │                     │линтеровании          │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление         │Пух подвальный        │6,46 кг/т;        │
│         │хлопчатобумажной     │(циклонный), с        │5,36 кг/т пряжи   │
│         │пряжи                │фильтров (N 1)        │                  │
│         │(прядильное          │Орешек и пух          │30,14 кг/т;       │
│         │производство         │трепальный (N 2 - 3а) │28,02 кг/т пряжи  │
│         │гребенной и кардной  │Орешек и пух          │-     5,96 кг/т   │
│         │системы              │трепальный (N 4 - 4а) │      пряжи       │
│         │соответственно)      │Орешек и пух          │5,03 кг/т; 4,77   │
│         │                     │трепальный 2-го       │кг/т пряжи        │
│         │                     │пропуска (N 5)        │                  │
│         │                     │Подбор крашеного      │0,86 кг/т; 9,72   │
│         │                     │волокна (N 6)         │кг/т пряжи        │
│         │                     │Орешек и пух чесальный│12,92 кг/т; 20,50 │
│         │                     │(N 7, 8а)             │кг/т пряжи        │
│         │                     │Очес кардный          │32,30 кг/т; 27,00 │
│         │                     │(N 10 - 13а)          │кг/т пряжи        │
│         │                     │Очес гребенной        │244,04 кг/т -     │
│         │                     │(N 14 - 16а)          │      пряжи       │
│         │                     │Пух с палок и с       │2,58 кг/т; 2,38   │
│         │                     │чистителей (N 17)     │кг/т пряжи        │
│         │                     │Рвань ровницы линейной│3,50 кг/т -       │
│         │                     │плотности 333,3 текс и│      пряжи       │
│         │                     │менее (N 18 - 21а)    │                  │
│         │                     │Колечки и мычка       │21,53 кг/т; 19,67 │
│         │                     │(N 22 - 32а)          │кг/т пряжи        │
│         │                     │Подметь чистая        │1,44 кг/т; 1,19   │
│         │                     │(N 33, 33а)           │кг/т пряжи        │
│         │                     │Подметь загрязненная  │4,31 кг/т; 3,58   │
│         │                     │(N 34, 43а)           │кг/т пряжи        │
│         │                     │Подметь грязная       │2,16 кг/т; 1,79   │
│         │                     │(N 35, 35а)           │кг/т пряжи        │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление         │Путанка               │16,61 кг/т готовой│
│         │хлопчатобумажных     │(N м - 36 - 38)       │ткани             │
│         │тканей               │Концы пряжи           │6,96 кг/т готовой │
│         │(хлопчатобумажное    │(N м - 39 - 50)       │ткани             │
│         │производство)        │Подметь ткацкая       │7,58 кг/т готовой │
│         │                     │(N м - 52)            │ткани             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Отделка готовой      │Весовой лоскут        │776,0 кг/т млн.   │
│         │хлопчатобумажной     │                      │кв. м ткани       │
│         │ткани                │Обрезка (лоскут-      │345,0 кг/т млн.   │
│         │                     │"лапша")              │кв. м ткани       │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.8.2.  │Льняное производство │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Первичная обработка  │Костра льняная (от    │60 - 65% от массы │
│         │льна и прочих лубяных│тресты)               │сырья             │
│         │волокон              │Костра конопляная (от │65 - 70% от массы │
│         │                     │тресты)               │сырья             │
│         │                     │Костра кенафная (от   │20 - 25% от массы │
│         │                     │луба)                 │сырья             │
│         │                     │Костра кенафная (от   │70 - 75% от массы │
│         │                     │семянной тресты)      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Очес льна            │Концы веревок и крутцы│0,4% от массы     │
│         │(льночесальное       │                      │сырья             │
│         │производство)        │Вытряска              │2,0% от массы     │
│         │                     │                      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление льняной │Концы веревок и крутцы│0,4% от массы     │
│         │пряжи (оческовое     │                      │сырья             │
│         │мокрое короткое      │Вытряска              │6,0% от массы     │
│         │прядильное           │                      │сырья             │
│         │производство)        │Рвань мокропрядильная │2,5% от массы     │
│         │                     │("жвака")             │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление льняной │Концы веревок и крутцы│0,4% от массы     │
│         │пряжи (оческовое     │                      │сырья             │
│         │сухое короткое       │Вытряска              │10,0% от массы    │
│         │прядильное           │                      │сырья             │
│         │производство)        │Рвань сухопрядильная  │1,0% от массы     │
│         │                     │                      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление льняной │Концы веревок и крутцы│0,4% от массы     │
│         │пряжи (льняное мокрое│                      │сырья             │
│         │длинное прядильное   │Рвань мокропрядильная │1,8% от массы     │
│         │производство)        │("жвака")             │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление льняной │Концы веревок и крутцы│0,4% от массы     │
│         │пряжи (льняное сухое │                      │сырья             │
│         │длинное прядильное   │Рвань сухопрядильная  │0,5% от массы     │
│         │производство)        │                      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление льняной │Рвань пряжи           │0,8 - 1,6% от     │
│         │ткани (ткацкое       │                      │массы пряжи       │
│         │производство)        │Подметь               │0,1% от массы     │
│         │                     │                      │пряжи             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Отделка готовой      │Весовой лоскут и      │0,1% от массы     │
│         │льняной ткани        │лоскут "лапша"        │ткани             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.8.3.  │Пенько-джутовое      │                      │                  │
│         │производство         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление         │Концы веревок и крутцы│0,4% от массы     │
│         │пеньковых канатов    │                      │сырья             │
│         │                     │Вытряска              │0,5% от массы     │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Рвань пряжи           │0,6% от массы     │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Концы каната          │0,015% от массы   │
│         │                     │                      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление шпагата │Концы веревки и крутцы│0,4% от массы     │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Вытряска              │7,5 - 12,3% от    │
│         │                     │                      │массы сырья       │
│         │                     │Рвань пряжи           │0,7% от массы     │
│         │                     │                      │пряжи             │
│         │                     │Концы шпагата         │0,01% от массы    │
│         │                     │                      │готовой продукции │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление веревок │Концы веревок и крутцы│0,4% от массы     │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Вытряска              │5,3 - 14,3% от    │
│         │                     │                      │массы сырья       │
│         │                     │Рвань пряжи           │0,7% от массы     │
│         │                     │                      │пряжи             │
│         │                     │Концы веревки и прядей│0,01% от массы    │
│         │                     │                      │готовой продукции │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление мешков  │Вытряска и другие     │3,2 - 12% от масы │
│         │                     │отходы подготовки     │сырья             │
│         │                     │сырья                 │                  │
│         │                     │Рвань пряжи (от       │0,025 - 0,7% от   │
│         │                     │прядения)             │массы сырья       │
│         │                     │Рвань пряжи (от       │1,6% от массы     │
│         │                     │ткачества)            │готовой продукции │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.8.4.  │Шерстяное            │                      │                  │
│         │производство         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Первичная обработка  │Прядомые отходы       │0,1% от массы     │
│         │шерсти               │                      │сырья             │
│         │                     │Непрядомые отходы     │1,3% от массы     │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Шерстяной жир         │1,85% от массы    │
│         │                     │(побочный отход)      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление         │Прядомые отходы (сдир,│10,7% от массы    │
│         │шерстяной пряжи      │очес, концы пряжи и   │сырья             │
│         │(гребенное прядение) │т.п.)                 │                  │
│         │                     │Непрядомые отходы     │3,3% от массы     │
│         │                     │(выпады, обор, очес,  │сырья             │
│         │                     │подметь и т.п.)       │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление         │Прядомые отходы (сдир,│4,5% от массы     │
│         │шерстяной пряжи      │очес, концы пряжи и   │сырья             │
│         │(аппаратное прядение)│т.п.)                 │                  │
│         │                     │Непрядомые отходы     │0,5% от массы     │
│         │                     │(выпады, обор, очес,  │сырья             │
│         │                     │подметь и т.п.)       │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление         │Концы пряжи           │1,0% от массы     │
│         │шерстяной ткани      │                      │пряжи             │
│         │(камвольное ткацкое  │Подметь               │0,3% от массы     │
│         │производство)        │                      │пряжи             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление         │Концы пряжи           │1,8% от массы     │
│         │шерстяной ткани      │                      │пряжи             │
│         │(суконное ткацкое    │Подметь               │0,8% от массы     │
│         │производство)        │                      │пряжи             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Отделка готовых      │Лоскут весовой        │0,3% от массы     │
│         │шерстяных камвольных │                      │готовой ткани     │
│         │тканей               │Ворсальный сбой,      │0,1% от массы     │
│         │                     │стригальный кноп      │готовой ткани     │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Отделка готовых      │Лоскут весовой        │0,6% от массы     │
│         │суконных тканей      │                      │сукна             │
│         │                     │Ворсальный сбой,      │3,7% от массы     │
│         │                     │стригальный кноп      │сукна             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.8.5.  │Шелковое             │                      │                  │
│         │производство         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление пряжи,  │Отходы шелка-сырца    │1,05% от массы    │
│         │шелковых натуральных,│                      │сырья             │
│         │искусственных и      │Отходы искусственных  │1,43% от массы    │
│         │синтетических нитей  │нитей                 │сырья             │
│         │(крутильное          │Отходы синтетических  │2,19% от массы    │
│         │производство)        │нитей                 │сырья             │
│         │                     │Отходы крученых       │                  │
│         │                     │изделий (нитей) из    │2,22% от массы    │
│         │                     │сочетания             │сырья             │
│         │                     │искусственных и       │                  │
│         │                     │синтетических нитей   │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление шелковых│Отходы искусственных  │0,5% (основа),    │
│         │натуральных,         │нитей и волокон       │0,8% (уток) от    │
│         │искусственных и      │                      │массы нитей       │
│         │синтетических тканей │                      │(сырья)           │
│         │(ткацкое             │Отходы синтетических  │0,5% (основа),    │
│         │производство)        │нитей и волокон       │0,8% (уток) от    │
│         │                     │                      │массы нитей       │
│         │                     │                      │(сырья)           │
│         │                     │Отходы шелка-сырца и  │0,4% (основа),    │
│         │                     │пряжи                 │0,5% (уток) от    │
│         │                     │                      │массы нитей       │
│         │                     │                      │(сырья)           │
│         │                     │Отходы сочетаемых     │0,58% (основа),   │
│         │                     │крученых изделий      │0,8% (уток) от    │
│         │                     │(нитей и волокон)     │массы нитей       │
│         │                     │                      │(сырья)           │
│         │                     │Отходы применяемой    │0,7% (основа),    │
│         │                     │хлопчатобумажной      │1,1% (уток) от    │
│         │                     │пряжи                 │массы нитей       │
│         │                     │                      │(сырья)           │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Отделка готовых      │Весовой лоскут        │0,58% от массы    │
│         │шелковых натуральных,│шелковых тканей       │готовых тканей    │
│         │искусственных и      │Весовой лоскут        │0,7% от массы     │
│         │синтетических тканей │шелковых тканей в     │готовых тканей    │
│         │                     │в сочетании с другими │                  │
│         │                     │волокнами             │                  │
│         │                     │Весовой лоскут        │0,88% от массы    │
│         │                     │искусственных тканей  │готовых тканей    │
│         │                     │Весовой лоскут        │0,71% от массы    │
│         │                     │искусственных тканей в│готовых тканей    │
│         │                     │сочетании с другими   │                  │
│         │                     │волокнами             │                  │
│         │                     │Весовой лоскут        │1,23% от массы    │
│         │                     │синтетических тканей  │готовых тканей    │
│         │                     │Весовой лоскут        │0,88% от массы    │
│         │                     │синтетических тканей  │готовых тканей    │
│         │                     │в сочетании с другими │                  │
│         │                     │волокнами             │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.8.6.  │Изготовление других  │                      │                  │
│         │видов тканей,        │                      │                  │
│         │в том числе из       │                      │                  │
│         │химических волокон   │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Отделка пестротканых │Весовой лоскут        │0,61% от массы    │
│         │тканей, изготовленных│                      │готовых тканей    │
│         │на жаккардовых       │                      │                  │
│         │станках              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Отделка прочих       │Весовой лоскут        │0,5% от массы     │
│         │пестротканых тканей  │                      │готовых тканей    │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Отделка              │Весовой лоскут        │1,0% от массы     │
│         │гладкокрашеных тканей│                      │готовых тканей    │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Отделка набивных     │Весовой лоскут        │1,3% от массы     │
│         │тканей               │                      │готовых тканей    │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.8.7.  │Трикотажное          │Суммарные отходы      │16,2% от массы    │
│         │производство         │использования         │продукции         │
│         │(перематывание или   │шерстяной пряжи       │                  │
│         │снование, вязание    │Суммарные отходы      │18,4% от массы    │
│         │изделий, проведение  │использования         │продукции         │
│         │швейно-раскройно-    │полушерстяной пряжи   │                  │
│         │кеттельных операций) │Суммарные отходы      │14,2% от массы    │
│         │                     │использования         │продукции         │
│         │                     │хлопчатобумажной      │                  │
│         │                     │пряжи                 │                  │
│         │                     │Суммарные отходы      │21,4% от массы    │
│         │                     │использования         │продукции         │
│         │                     │искусственной пряжи и │                  │
│         │                     │нитей                 │                  │
│         │                     │Суммарные отходы      │19,7% от массы    │
│         │                     │использования         │продукции         │
│         │                     │синтетической пряжи и │                  │
│         │                     │нитей                 │                  │
│         │                     │Суммарные отходы      │18,6% от массы    │
│         │                     │использования нитей   │продукции         │
│         │                     │(пряжи) - смеси       │                  │
│         │                     │натуральных с         │                  │
│         │                     │химическими в         │                  │
│         │                     │различном процентном  │                  │
│         │                     │соотношении           │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.8.8.  │Швейное производство │Отходы (обрезки)      │16,5% от массы    │
│         │(раскрой тканей,     │шерстяных и           │продукции         │
│         │подготовка отделочных│полушерстяных тканей  │                  │
│         │материалов, пошив    │Отходы (обрезки)      │16,0% от массы    │
│         │одежды)              │хлопчатобумажных      │продукции         │
│         │                     │тканей                │                  │
│         │                     │Отходы (обрезки)      │10,5% от массы    │
│         │                     │льняных тканей        │продукции         │
│         │                     │Отходы (обрезки)      │17,5% от массы    │
│         │                     │шелковых тканей       │продукции         │
│         │                     │Отходы используемых   │9,0% от массы     │
│         │                     │пенькоджутовых        │продукции         │
│         │                     │материалов            │                  │
│         │                     │Отходы используемых   │12,5% от массы    │
│         │                     │нетканых материалов   │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.8.9.  │Кожевенное           │                      │                  │
│         │производство         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление         │Мездра                │150 кг/т сырья    │
│         │натуральных кож      │                      │(шкуры)           │
│         │                     │Обрезь гольевая       │154,2 кг/т сырья  │
│         │                     │спилковая и           │(шкуры)           │
│         │                     │кантовочная           │                  │
│         │                     │Стружка кожевенная    │81,8 кг/т сырья   │
│         │                     │                      │(шкуры)           │
│         │                     │Обрезь от хромовых кож│4,0 кг/100 кв. м  │
│         │                     │                      │продукции (кожи)  │
│         │                     │Обрезь от юфтевых кож │4,0 кг/100 кв. м  │
│         │                     │                      │продукции (кожи)  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Изготовление         │Отходы искусственной  │3,0% от массы     │
│         │искусственных мягких │кожи                  │продукции         │
│         │кож                  │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство изделий │Отходы производства   │2,5% от массы     │
│         │из искусственных кож │                      │продукции         │
│         │с использованием     │                      │                  │
│         │вторичных кожевенных │                      │                  │
│         │материалов           │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.8.10. │Меховое производство │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Выделка и окраска    │Шерсть от овчин       │9,0; 7,0 кг/1000  │
│         │сырья (сырейно-      │(меховых, шубных)     │кв. дм соответст- │
│         │красильное           │                      │венно             │
│         │производство)        │Складская обрядка     │48,7; 55,7 кг/1000│
│         │                     │овчин (меховых,       │кв. дм соответст- │
│         │                     │шубных)               │венно             │
│         │                     │Головки от шкурок     │13,3 кг/1000 шт.  │
│         │                     │кролика               │                  │
│         │                     │Пленка от стрижки     │14,9 кг/1000 шт.  │
│         │                     │шкурок кролика        │                  │
│         │                     │Шерсть от шкурок      │6,0; 2,0 кг/1000  │
│         │                     │кролика (стриженых,   │шт. соответственно│
│         │                     │нестриженых)          │                  │
│         │                     │Мездра от овчин       │300; 271 кг/1000  │
│         │                     │(меховых, шубных)     │шт. соответственно│
│         │                     │Лоскут от шкурок      │1,2; 3,8 кг/1000  │
│         │                     │кролика (скорняжный,  │шт. соответственно│
│         │                     │подножный)            │                  │
│         │                     │Лоскут от шкурок      │6,0 кг/1000 шт.   │
│         │                     │каракуля (подножный)  │                  │
│         │                     │Мездра различных      │2,0 - 60,0 кг/1000│
│         │                     │шкурок                │шт.               │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Подготовка, выкройка │Подножный лоскут от   │2,1 кг/1000 дм    │
│         │шкур или шкурок,     │меховых овчин         │мех. полуфабриката│
│         │пошив изделий        │Скорняжный лоскут от  │1,0 кг/1000 кв. дм│
│         │(скорняжно-пошивочное│меховых овчин         │мех. полуфабриката│
│         │производство)        │Подножный лоскут от   │2,9 кг/1000 кв. дм│
│         │                     │шубных овчин          │мех. полуфабриката│
│         │                     │Скорняжный лоскут от  │0,9 кг/1000 кв. дм│
│         │                     │шубных овчин          │мех. полуфабриката│
│         │                     │Подножный лоскут от   │2,4 кг/1000 кв. дм│
│         │                     │шкурок каракуля       │мех. полуфабриката│
│         │                     │Подножный лоскут от   │2,0 кг/1000 кв. дм│
│         │                     │шкурок кролика        │мех. полуфабриката│
│         │                     │Скорняжный лоскут от  │1,6 кг/1000 кв. дм│
│         │                     │шкурок каракуля и     │мех. полуфабриката│
│         │                     │кролика               │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.8.11. │Обувная              │                      │                  │
│         │промышленность       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство обувного│Отходы картона        │13,0% от массы    │
│         │картона              │                      │продукции         │
│         │                     │                      │(удельный         │
│         │                     │                      │показатель сбора  │
│         │                     │                      │отходов)          │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы резины         │10,0% от массы    │
│         │подошвенной резины   │                      │продукции         │
│         │                     │                      │(удельный         │
│         │                     │                      │показатель сбора  │
│         │                     │                      │отходов)          │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы полимеров      │6,0% от массы     │
│         │материала для низа   │                      │продукции         │
│         │обуви на основе      │                      │(удельный         │
│         │полиэфироуретанов и  │                      │показатель сбора  │
│         │других полимеров     │                      │отходов)          │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Обрезь от кож для низа│4,1 кг/100 кв. м  │
│         │материалов для низа  │обуви                 │продукции (кожи)  │
│         │обуви на основе      │                      │                  │
│         │натуральной кожи     │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Пошив (производство) │Обрезь хромовая       │21,7 кг/100 кв. м │
│         │обуви                │                      │сырья (кожи)      │
│         │                     │Вырубка от юфтевых    │40,8 кг/100 кв. м │
│         │                     │кож                   │сырья (кожи)      │
│         │                     │Вырубка кожевенная    │94,5 кг/100 кв. м │
│         │                     │(жестких кож)         │сырья (кожи)      │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.8.12. │Групповые отраслевые │                      │                  │
│         │нормативы образования│                      │                  │
│         │вторичных            │                      │                  │
│         │материальных ресурсов│                      │                  │
│         │в легкой             │                      │                  │
│         │промышленности       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Хлопчатобумажное     │Отходы 1 группы       │19,4% от сырья    │
│         │производство         │прядомые              │                  │
│         │                     │Отходы 2 группы       │4,52% от сырья    │
│         │                     │прядомые              │                  │
│         │                     │Отходы 3 группы       │3,18% от сырья    │
│         │                     │ватные                │                  │
│         │                     │Отходы 4 группы       │3,34% от сырья    │
│         │                     │низкосортные          │                  │
│         │                     │Отходы 5 группы       │0,18% от сырья    │
│         │                     │обтирочные            │                  │
│         │                     │Отходы 6 группы       │0,71% от сырья    │
│         │                     │кустарные             │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Швейное производство │Отходы закройного     │2,85 - 6,1% от    │
│         │                     │швейного производства │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Шелковое производство│Коконы прядомые и     │130 кг/т массы    │
│         │                     │двойные               │заготовки         │
│         │                     │Отходы производства   │5,59% от сырья    │
│         │                     │пряжи из химических   │                  │
│         │                     │волокон               │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Кожевенное           │Отходы кожи           │2,5% от продукции │
│         │производство         │                      │                  │
├─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤
│                    2.9. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ /18/                     │
├─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤
│ 2.9.1.  │Производство сахара  │Свежий жом (наличие   │83% от массы      │
│         │                     │сухих веществ - 6,5%) │переработанной    │
│         │                     │                      │свеклы            │
│         │                     │Отжатый жом (сухих    │41 - 51,9% от     │
│         │                     │веществ - 10 - 12%)   │массы             │
│         │                     │                      │переработанной    │
│         │                     │                      │свеклы            │
│         │                     │Прессованный жом      │16,5 - 37,4% от   │
│         │                     │(сухих веществ - 12%) │массы             │
│         │                     │                      │переработанной    │
│         │                     │                      │свеклы            │
│         │                     │Меласса (кормовая     │3,5 - 5% от массы │
│         │                     │патока)               │свеклы            │
│         │                     │Дефекат               │5 - 9,2% от массы │
│         │                     │(фильтрационный       │свеклы            │
│         │                     │осадок), влажность 20%│                  │
│         │                     │Рафинадная патока     │1,5 - 2% от массы │
│         │                     │                      │сахарозы          │
│         │                     │Свекловичный "бой" и  │3,0% от массы     │
│         │                     │хвостики свеклы       │свеклы            │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.2.  │Масложировое         │Подсолнечная лузга    │11,9 - 42% от     │
│         │производство         │                      │объема семян      │
│         │                     │Жмых подсолнечный     │34,3% от объема   │
│         │                     │                      │семян             │
│         │                     │Шрот подсолнечный     │38,5% от объема   │
│         │                     │                      │семян             │
│         │                     │Горчичный жмых        │55,3 - 58% от     │
│         │                     │                      │объема семян      │
│         │                     │Фосфатидные           │0,8 - 1,44% от    │
│         │                     │концентраты           │объема масла      │
│         │                     │Соапсточные жиры      │5,46% от объема   │
│         │                     │                      │продукции         │
│         │                     │Шрот и жмых льняной   │57,88% от объема  │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Отработанный          │                  │
│         │                     │фильтрующий порошок:  │                  │
│         │                     │кизельгур             │1,4 кг/т масла    │
│         │                     │перлит                │0,5 кг/т масла    │
│         │                     │Отработанный          │0,5 кг/т саломассы│
│         │                     │катализатор "никель   │(гидрированных    │
│         │                     │на кизельгуре"        │жиров)            │
│         │                     │Отработанный          │0,4 кг/т саломассы│
│         │                     │катализатор "никель-  │                  │
│         │                     │медный"               │                  │
│         │                     │Глицерин сырой        │10% от массы      │
│         │                     │                      │расщепляемых жиров│
│         │                     │Гудрон жирных кислот  │3,5 - 9,5% от     │
│         │                     │                      │массы сырых жирных│
│         │                     │                      │кислот)           │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.3.  │Производство спиртов │Зернокартофельная     │13,8 - 13,5       │
│         │и ликеро-водочной    │барда                 │дал/дал спирта    │
│         │продукции            │                      │(содержание спирта│
│         │                     │                      │в бражке 8 - 8,2%)│
│         │                     │Двуокись углерода     │3,5 кг/дал спирта │
│         │                     │брожения              │                  │
│         │                     │Дрожжи-сахаро-мицеты  │1,8 кг/дал спирта │
│         │                     │Послеспиртовая барда  │11,7 дал/дал      │
│         │                     │                      │этилового спирта  │
│         │                     │Последрожжевая барда  │14 дал/дал        │
│         │                     │                      │этилового спирта  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.4.  │Винодельческое       │Гребни                │1,8 - 8,5 кг/100  │
│         │производство         │                      │кг винограда      │
│         │                     │Выжимки сладкие при   │7 - 12 кг/100 кг  │
│         │                     │использовании пресса  │винограда         │
│         │                     │непрерывного действия │                  │
│         │                     │Выжимки сладкие при   │12 - 17 кг/100 кг │
│         │                     │использовании         │винограда         │
│         │                     │гидравлического,      │                  │
│         │                     │пневматического или   │                  │
│         │                     │винтового пресса      │                  │
│         │                     │Жидкие дрожжевые      │2 - 7 кг/100 кг   │
│         │                     │осадки                │винограда         │
│         │                     │Отжатые дрожжевые     │0,5 - 2,5 кг/100  │
│         │                     │осадки                │кг винограда      │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.5.  │Производство пива и  │Зерновые отходы       │19 кг/т ячменя    │
│         │безалкогольных       │Сплав ячменя          │10 кг/т ячменя    │
│         │напитков             │                      │(1%)              │
│         │                     │Солодовые ростки      │3,5 - 6% от массы │
│         │                     │                      │готового солода   │
│         │                     │Солодовая дробина     │2,5 т/1000 дал    │
│         │                     │                      │пива (влажность   │
│         │                     │                      │86%)              │
│         │                     │Дрожжи пивные жидкие  │1,0% от массы пива│
│         │                     │Хмелевая дробина      │60% от задаваемого│
│         │                     │                      │хмеля             │
│         │                     │Белковый отстой       │35 кг/100 дал пива│
│         │                     │(прессованный)        │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.6.  │Переработка плодов   │Яблочные, айвовые     │28 - 36% от массы │
│         │фруктовых культур    │выжимки               │перерабатываемого │
│         │                     │                      │сырья             │
│         │                     │Отходы от плодов      │4,1 - 10,1% от    │
│         │                     │косточковых культур   │массы             │
│         │                     │                      │перерабатываемого │
│         │                     │                      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.7.  │Переработка томатов  │Томатные выжимки и    │11 - 32% от массы │
│         │(производство        │семена томатов        │перерабатываемого │
│         │томатных соков и     │(неиспользуемые)      │сырья             │
│         │пасты)               │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.8.  │Переработка          │                      │                  │
│         │картофеля            │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство сушеного│Отходы при переработке│1,96 - 2,74 кг/кг │
│         │картофеля            │                      │готовой продукции │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы при переработке│3,08 кг/кг готовой│
│         │картофельных хлопьев │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство         │Отходы при переработке│3,14 - 4,13 кг/кг │
│         │картофельной крупки  │                      │готовой продукции │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.9.  │Переработка кукурузы │Стержни початков      │20 - 22% от массы │
│         │                     │кукурузы              │перерабатываемого │
│         │                     │                      │сырья             │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.10. │Переработка зерновых │Лузга (пшеничная,     │до 26% от массы   │
│         │культур (пшеницы,    │ржаная, ячменная,     │перерабатываемого │
│         │ржи, ячменя, риса) в │рисовая)              │сырья             │
│         │крупы (муку)         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.11. │Крахмально-паточное  │                      │                  │
│         │производство         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство крахмала│Картофельная мезга    │3,85% к массе     │
│         │                     │                      │используемого     │
│         │                     │                      │картофеля         │
│         │                     │Отцеженная мезга      │45% к массе       │
│         │                     │(центробежно-         │используемого     │
│         │                     │лопастными ситами)    │картофеля % (сод. │
│         │                     │                      │сухих веществ -   │
│         │                     │                      │10%)              │
│         │                     │Отпрессованная мезга  │11,25% к массе    │
│         │                     │(мезгопрессом ZPE)    │используемого     │
│         │                     │                      │картофеля         │
│         │                     │                      │(содержание сухих │
│         │                     │                      │веществ - 25%)    │
│         │                     │Картофельный сок      │4,5% к массе      │
│         │                     │(a, c, b)             │используемого     │
│         │                     │                      │картофеля         │
│         │                     │Экстракт кукурузный   │6,0% к массе      │
│         │                     │(a, c, b)             │используемой      │
│         │                     │                      │кукурузы          │
│         │                     │Кукурузный зародыш    │6,0% к массе      │
│         │                     │                      │используемой      │
│         │                     │                      │кукурузы          │
│         │                     │Мезга кукурузная      │10,0% к массе     │
│         │                     │(a, b, c)             │используемой      │
│         │                     │                      │кукурузы          │
│         │                     │Глютен (a, c, b)      │10,0% к массе     │
│         │                     │                      │используемой      │
│         │                     │                      │кукурузы          │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Производство патоки  │Диатомитовый          │0,096 т/т тов.    │
│         │                     │фильтрационный осадок │патоки            │
│         │                     │Угольный фильтрованный│0,037 т/т тов.    │
│         │                     │осадок                │патоки            │
│         │                     │Мальтозный жмых       │1,14 т/т тов.     │
│         │                     │                      │патоки            │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.12. │Переработка          │Виноградные выжимки   │10 - 12% от массы │
│         │винограда            │                      │перерабатываемого │
│         │                     │                      │винограда         │
│         │                     │Семена                │18 - 22% от массы │
│         │                     │                      │виноградных       │
│         │                     │                      │выжимок           │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.13. │Производство глюкозы │Диатомитовый          │0,155 т/т глюкозы │
│         │и продуктов на ее    │фильтрационный осадок │                  │
│         │основе               │Угольный              │0,138 т/т глюкозы │
│         │                     │фильтрационный осадок │                  │
│         │                     │Гидрол                │0,555 т/т товарной│
│         │                     │                      │патоки            │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.14. │Производство         │Отходы при            │1,5% от общего    │
│         │концентратов         │производстве          │кол-ва            │
│         │                     │концентратов первых и │используемого     │
│         │                     │вторых блюд           │сырья или 15 кг/т │
│         │                     │                      │готовой продукции │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.15. │Производство         │Отходы при            │1% от общего кол- │
│         │полуфабрикатов       │производстве          │ва используемого  │
│         │                     │полуфабрикатов мучных │сырья             │
│         │                     │изделий и сладких блюд│                  │
│         │                     │Отходы при            │189 кг/т готовой  │
│         │                     │производстве сухих    │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.16. │Переработка мяса     │Кость                 │15 - 17% от       │
│         │(разделка мясных туш │                      │перерабатываемой  │
│         │крупного скота, овец,│                      │массы туш         │
│         │коз и свиней)        │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.17. │Гидролизное          │Лигнин от переработки │35 - 38% от       │
│         │производство (на     │сельскохозяйственного │перерабатываемой  │
│         │предприятиях пищевой │растительного сырья   │растительной массы│
│         │промышленности),     │                      │                  │
│         │в том числе          │                      │                  │
│         │производство спирта, │                      │                  │
│         │кормовых дрожжей,    │                      │                  │
│         │фурфурола и т.п.     │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.18. │Производство лимонной│                      │                  │
│         │кислоты              │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Поверхностный способ │Гипсовый шлам         │1,3 т/т кристал.  │
│         │производства         │                      │кислоты           │
│         │                     │Фильтрат цитрата      │7 куб. м/кристал. │
│         │                     │кальция с содержанием │кислоты           │
│         │                     │сухих веществ         │                  │
│         │                     │Мицелий               │160 кг/т кристал. │
│         │                     │                      │кислоты           │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Глубинный способ     │Гипсовый шлам         │1,3 т/т кристал.  │
│         │производства         │                      │кислоты           │
│         │                     │Фильтрат цитрата      │15 куб. м/т       │
│         │                     │кальция с содержанием │кристал. кислоты  │
│         │                     │сухих веществ         │                  │
│         │                     │Мицелий               │230 кг/т кристал. │
│         │                     │                      │кислоты           │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.19. │Производство молочной│Известковый осадок    │60 - 90 кг/т 100% │
│         │кислоты              │                      │молочной кислоты  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.20. │Производство         │Шлам кофейный         │60 - 65% от       │
│         │растворимых кофе и   │                      │исходного сырья   │
│         │кофейных напитков    │                      │или 1,5 - 2 т/т   │
│         │                     │                      │продукции         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.21. │Выпуск чайной        │Чайная пыль, черешки, │80 кг/т сырья     │
│         │продукции            │сметки, волоски,      │                  │
│         │                     │замасленный и         │                  │
│         │                     │загрязненный чай      │                  │
│         │                     │чайных фабрик         │                  │
│         │                     │первичной обработки   │                  │
│         │                     │Чайная пыль,          │2,0 кг/т продукции│
│         │                     │замасленный и         │                  │
│         │                     │загрязненный чай      │                  │
│         │                     │чаеразвесочных и      │                  │
│         │                     │чаепрессовочных       │                  │
│         │                     │фабрик                │                  │
│         │                     │Чайная пыль,          │9,0 кг/т продукции│
│         │                     │замасленный и         │                  │
│         │                     │загрязненный чай      │                  │
│         │                     │чаеразвесочных фабрик │                  │
│         │                     │зеленого кирпичного   │                  │
│         │                     │чая                   │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.22. │Производство табачно-│Некондиционная        │0,5% от сырья     │
│         │махорочных изделий   │арматура (отходы при  │                  │
│         │                     │ферментации табака)   │                  │
│         │                     │Срезы черешков и      │9,0% от сырья     │
│         │                     │средних жилок табачных│                  │
│         │                     │листьев               │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.9.23. │Использование тары в │                      │                  │
│         │пищевой              │                      │                  │
│         │промышленности       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Затаривание пищевой  │Бой стекла:           │                  │
│         │продукции в          │ от пустых банок      │1,5 - 5,5% от     │
│         │стеклянные банки     │                      │прим. тары        │
│         │                     │ от заполненных банок │0,8 - 1,85% от    │
│         │                     │                      │прим. тары        │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Затаривание пищевой  │Бой стекла            │                  │
│         │продукции в бутылки: │                      │                  │
│         │ вин                 │                      │3% от прим. тары  │
│         │ шампанского         │                      │4% от прим. тары  │
│         │ коньяка             │                      │3% от прим. тары  │
│         │ пива                │                      │3,5% от прим. тары│
│         │ безалкогольных      │                      │3,5% от прим. тары│
│         │ напитков            │                      │                  │
│         │ минеральной воды    │                      │5% от прим. тары  │
│         │ ликеро-водочных     │                      │2,95% от прим.    │
│         │ изделий             │                      │тары              │
│         │ молочных продуктов  │                      │2,1% от прим. тары│
│         │ растительного масла │                      │3% от прим. тары  │
│         │ соков, сиропов      │                      │5% от прим. тары  │
│         │ уксуса              │                      │3% от прим. тары  │
├─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤
│                    2.10. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО /19, 20/                    │
├─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤
│ 2.10.1. │Животноводство       │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Выращивание крупного │Навоз                 │1,5 кг/л молока   │
│         │рогатого скота       │                      │или 7 - 8% от     │
│         │                     │                      │массы животных в  │
│         │                     │                      │сутки             │
│         │Убой и переработка   │Жидкие отходы         │6,5 - 30 л/кг     │
│         │туш                  │                      │живой массы       │
│         │Выращивание свиней   │Кал                   │6 - 8% от массы   │
│         │                     │                      │животных в сутки  │
│         │Убой и переработка   │Жидкие отходы         │3,6 - 3,8 л/кг    │
│         │туш                  │                      │живой массы       │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2.10.2. │Птицеводство         │                      │                  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│         │Выращивание птицы    │Помет                 │5% от массы птицы │
│         │                     │                      │в сутки           │
│         │Убой и переработка   │Жидкие отходы         │6,8 - 12,7 л/кг   │
│         │бройлеров (тушек)    │                      │жив. массы        │
└─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘

3. УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
И НОРМАТИВЫ ИХ СБОРА В КАЧЕСТВЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

3.1. УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (НОРМАТИВЫ)
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ
БУМАГИ И КАРТОНА /19, 22/

┌────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│ N  │   Вид бумаги (картона)   │    Вид продукции     │     Норматив     │
│п/п │                          │                      │   образования    │
│    │                          │                      │    отходов, %    │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 1  │Газетная                  │Газеты, выпускаемые   │       5,0        │
│    │                          │на ротационных        │                  │
│    │                          │машинах               │                  │
│    │                          │Газеты, выпускаемые   │       7,0        │
│    │                          │на плоскопечатных     │                  │
│    │                          │машинах               │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 2  │Типографская              │Книжно-журнальная     │       16,0       │
│    │                          │продукция             │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 3  │Офсетная                  │Книжно-журнальная и   │       18,0       │
│    │                          │изобразительная       │                  │
│    │                          │продукция             │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 4  │Для глубокой печати       │Изобразительная и     │       22,0       │
│    │                          │журнальная продукция  │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 5  │Писчая                    │Бланки писчей бумаги  │       10,0       │
│    │                          │стандартизированных   │                  │
│    │                          │форматов, тетради,    │                  │
│    │                          │листы блокнотов,      │                  │
│    │                          │записных книжек,      │                  │
│    │                          │дипломных папок,      │                  │
│    │                          │проспектов, этикетки  │                  │
│    │                          │и другие бумажно-     │                  │
│    │                          │беловые товары        │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 6  │Для множительных аппаратов│Бланки для деловых    │       8,0        │
│    │                          │(учрежденческих)      │                  │
│    │                          │писем, записных       │                  │
│    │                          │книжек, бухгалтерские │                  │
│    │                          │и иные                │                  │
│    │                          │стандартизированные   │                  │
│    │                          │документальные формы  │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 7  │Картографическая          │Карты, альбомы,       │       15,0       │
│    │                          │проспекты и др.       │                  │
│    │                          │продукция             │                  │
│    │                          │картографического     │                  │
│    │                          │(топографического)    │                  │
│    │                          │характера             │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 8  │Оберточная                │Пакеты, кульки и      │    3,0 - для     │
│    │                          │другие бумажно-беловые│   предприятий    │
│    │                          │товары упаковочного   │ легкой и пищевой │
│    │                          │характера             │ промышленности,  │
│    │                          │                      │    8,0 - для     │
│    │                          │                      │   предприятий    │
│    │                          │                      │ полиграфической  │
│    │                          │                      │  промышленности  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 9  │Диаграммная               │Диаграммная продукция │       10,0       │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 10 │Этикеточная               │Этикетки, почтовые и  │       20,0       │
│    │                          │иные открытки,        │                  │
│    │                          │визитки, обтяжки для  │                  │
│    │                          │коробок и т.п.        │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 11 │Обложечная                │Обложки для тетрадей  │       10,0       │
│    │                          │Обложки для книг,     │       13,0       │
│    │                          │альбомов, атласов,    │                  │
│    │                          │проспектов и т.п.     │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 12 │Мешочная (типа "Крафт")   │Бумажные мешки        │       3,9        │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 13 │Рисовальная               │Альбомы для рисования,│       9,0        │
│    │                          │бумажно-беловые товары│                  │
│    │                          │для плакатной         │                  │
│    │                          │продукции и т.п.      │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 14 │Чертежная                 │Стандартизированные   │       8,0        │
│    │                          │бумажно-беловые товары│                  │
│    │                          │для чертежных работ,  │                  │
│    │                          │альбомы для черчения и│                  │
│    │                          │т.п.                  │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 15 │Перфокарточная            │Перфокарты            │       10,0       │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 16 │Мундштучная               │Мундштуки для папирос │       6,0        │
│    │                          │и сигарет             │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 17 │Для обоев                 │Обои                  │       14,9       │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 18 │Сигаретная или папиросная │Папиросы и сигареты   │       3,0        │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 19 │Пачечная и коробочная для │Коробки, пакеты для   │    3,0 - 8,0     │
│    │упаковки табачной         │упаковки табачной     │                  │
│    │продукции                 │продукции             │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 20 │Шпульная                  │Бумажные патроны для  │       29,0       │
│    │                          │текстильной           │                  │
│    │                          │промышленности        │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 21 │Мелованная (основа)       │Этикетки, обложки,    │       22,0       │
│    │                          │вклейки, проспекты,   │                  │
│    │                          │открытки, визитки и   │                  │
│    │                          │другая продукция      │                  │
│    │                          │повышенного качества  │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 22 │Форзацная                 │Форзацы книг и брошюр │       7,7        │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 23 │Промокательная            │Промокательная бумага │       4,0        │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 24 │Шпагатная                 │Шпагат                │       5,0        │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 25 │Картон коробочный         │Негофрированная       │   10,0 -  для    │
│    │                          │упаковочная тара,     │специализированных│
│    │                          │коробки, альбомы,     │   предприятий    │
│    │                          │папки,                │     (цехов),     │
│    │                          │скоросшиватели и т.п. │   выпускающих    │
│    │                          │                      │     бумажно-     │
│    │                          │                      │  канцелярскую и  │
│    │                          │                      │   упаковочную    │
│    │                          │                      │    продукцию;    │
│    │                          │                      │    30,0 - для    │
│    │                          │                      │ неспециализиро-  │
│    │                          │                      │      ванных      │
│    │                          │                      │   предприятий    │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 26 │Картон тарный             │Картонная транспортная│       9,0        │
│    │                          │тара                  │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 27 │Картон переплетный        │Книжные, альбомные,   │       19,0       │
│    │                          │блокнотные и иные     │                  │
│    │                          │переплеты,            │                  │
│    │                          │художественные        │                  │
│    │                          │упаковочные коробки,  │                  │
│    │                          │игрушки и другие      │                  │
│    │                          │галантерейные         │                  │
│    │                          │(сервисные) изделия,  │                  │
│    │                          │изготовленные с       │                  │
│    │                          │применением бумаги и  │                  │
│    │                          │картона               │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 28 │Картон облицовочный       │Сухая штукатурка,     │       5,0        │
│    │                          │детали для облицовки  │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 29 │Картон чемоданный         │Чемоданы и            │       15,0       │
│    │                          │хозяйственные сумки,  │                  │
│    │                          │канцелярские папки    │                  │
│    │                          │(регистраторы),       │                  │
│    │                          │игрушки, каркасный    │                  │
│    │                          │материал для          │                  │
│    │                          │кожгалантерейных и    │                  │
│    │                          │других изделий        │                  │
│    │                          │подобного типа        │                  │
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 30 │Прессшпан                 │Переплеты             │       19,0       │
└────┴──────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘

3.2. УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ /23, 27/

┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ N  │         Источник         │     Среднегодовая норма образования     │
│п/п │   образования отходов    │          и накопления отходов           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 1  │Жилищно-коммунальное      │350 - 450 кг                             │
│    │хозяйство, в среднем      │(1,2 - 1,5 куб. м) на человека           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2  │Гостиница                 │120 кг (0,7 куб. м) на место             │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 3  │Детский сад, ясли         │95 кг (0,4 куб. м) на место              │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 4  │Школа, техникум, институт │24 кг (0,12 куб. м) на учащегося         │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 5  │Театр, кинотеатр          │30 кг (0,2 куб. м) на место              │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 6  │Учреждение, предприятие   │40 - 70 кг                               │
│    │                          │(0,2 - 0,3 куб. м) на сотрудника         │
│    │                          │(работника)                              │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 7  │Продовольственный магазин │160 - 250 кг (0,8 - 1,5) на кв. м        │
│    │                          │торговой площади                         │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 8  │Промтоварный магазин      │80 - 200 кг                              │
│    │                          │(0,5 - 1,3 куб. м) на кв. м торговой     │
│    │                          │площади                                  │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 9  │Рынок                     │100 - 200 кг                             │
│    │                          │(0,6 - 1,3 куб. м) на кв. м торговой     │
│    │                          │площади                                  │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 10 │Санатории, пансионаты,    │250 кг (1 куб. м) на место               │
│    │дома отдыха               │                                         │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 11 │Вокзал, аэропорт,         │125 кг (0,5 куб. м) на кв. м площади     │
│    │аэровокзал                │                                         │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 12 │Накопление ТБО в          │                                         │
│    │благоустроенных домах:    │                                         │
│    │ при отборе пищевых       │180 - 200 кг (0,9 - 1,0 куб. м) на       │
│    │ отходов                  │человека в год                           │
│    │ без отбора пищевых       │210 - 225 кг                             │
│    │ отходов                  │(1,0 - 1,1 куб. м) на человека в год     │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 13 │Общая норма накопления ТБО│260 - 280 кг                             │
│    │по благоустроенным жилым и│(1,4 - 1,5 куб. м) на человека в год     │
│    │общественным зданиям для  │                                         │
│    │городов с населением более│                                         │
│    │100 тыс. чел.             │                                         │
└────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

3.3. УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ОБТИРОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ /24/

 N  
п/п 	      Наименование станков       
   или оборудования (техники)    	  Норма образования за смену, г   
      (из расчета 8-ми часов      
        рабочего времени)         	
 1  	Специальные токарные             	               120                	
 2  	Токарно-винторезные обдирочные   	             70 - 200             	
 3  	Токарно-отрезные, центровальные, 
одношпиндельные автоматы         	                70                	
 4  	Карусельные, расточные,          
продольно-строгальные, продольно-
фрезерные                        	             150 - 200            	
 5  	Сверлильные                      	             50 - 80              	
 6  	Шлифовальные, копировальные,     
притирочные, универсально-       
заточные                         	             80 - 100             	
 7  	Заточные станки для резцов, пил, 
фрез, плашек и др.               	                35                	
 8  	Метизные станки                  	                40                	
 9  	Ремонт и монтаж станков          	               100                	
 10 	Ремонт электрооборудования       	               150                	
 11 	Обслуживание и ремонт            
автомобильной техники            	   Показатели и их размерность    
   указаны в разделе 3.4, п. 2	

3.4. УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА /29/

┌───┬──────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│ N │  Вид проводимых  │Наименование образующихся│   Значения удельных    │
│п/п│      работ       │         отходов         │показателей образующихся│
│   │                  │                         │ отходов (в расчете на  │
│   │                  │                         │    один автомобиль     │
│   │                  │                         │    соответствующей     │
│   │                  │                         │     классификации)     │
├───┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │Ежедневное        │Сточные воды после мойки │                        │
│   │техническое       │автомобилей:             │                        │
│   │обслуживание      │легковых                 │8,0 куб. м на 10 тыс.   │
│   │автомобилей       │                         │км пробега <1>          │
│   │                  │грузовых                 │9,5 куб. м на 10 тыс.   │
│   │                  │                         │км пробега              │
│   │                  │автобусов                │7,5 куб. м на 10 тыс.   │
│   │                  │                         │км пробега              │
├───┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2 │Очередное и       │Отработанные моторные    │                        │
│   │сезонное          │масла автомобилей:       │                        │
│   │техническое       │                         │                        │
│   │обслуживание,     │легковых                 │0,56 л на 100 л         │
│   │текущий ремонт    │                         │израсходованного топлива│
│   │автомобилей       │грузовых, работающих на  │0,71 л на 100 л         │
│   │(ТО-1, ТО-2, ТР)  │бензине и сжиженном газе │израсходованного топлива│
│   │                  │грузовых, работающих на  │0,77 л на 100 л         │
│   │                  │дизельном топливе        │израсходованного топлива│
│   │                  │автобусов, работающих на │0,73 л на 100 л         │
│   │                  │бензине и сжиженном газе │израсходованного топлива│
│   │                  │автобусов, работающих на │0,85 л на 100 л         │
│   │                  │дизельном топливе        │израсходованного топлива│
│   │                  │внедорожных автомобилей -│1,17 л на 100 л         │
│   │                  │самосвалов и другой      │израсходованного топлива│
│   │                  │подобной техники,        │                        │
│   │                  │работающей на дизельном  │                        │
│   │                  │топливе                  │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │Отработанные             │                        │
│   │                  │трансмиссионные масла    │                        │
│   │                  │автомобилей:             │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │0,02 л на 100 л         │
│   │                  │                         │израсходованного топлива│
│   │                  │грузовых, работающих на  │0,04 л на 100 л         │
│   │                  │бензине и сжиженном газе │израсходованного топлива│
│   │                  │грузовых, работающих на  │0,05 л на 100 л         │
│   │                  │дизельном топливе        │израсходованного топлива│
│   │                  │автобусов, работающих на │0,03 л на 100 л         │
│   │                  │бензине и сжиженном газе │израсходованного топлива│
│   │                  │автобусов, работающих на │0,06 л на 100 л         │
│   │                  │дизельном топливе        │израсходованного топлива│
│   │                  │внедорожных автомобилей -│1,17 л на 100 л         │
│   │                  │самосвалов и другой      │израсходованного топлива│
│   │                  │подобной техники,        │                        │
│   │                  │работающей на дизельном  │                        │
│   │                  │топливе                  │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │Отработанные специальные │                        │
│   │                  │масла (гидравлические):  │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │автомобилей с            │0,1 л на 100 л          │
│   │                  │установленным на них     │израсходованного топлива│
│   │                  │рабочим оборудованием с  │                        │
│   │                  │гидравлическим приводом и│                        │
│   │                  │автобусов, работающих на │                        │
│   │                  │дизельном топливе        │                        │
│   │                  │автобусов, работающих на │0,01 - 0,1 л на 100 л   │
│   │                  │бензине и сжиженном газе │израсходованного топлива│
│   │                  │                         │(в зависимости от марки │
│   │                  │                         │автобуса)               │
│   │                  │внедорожных автомобилей -│0,6 л на 100 л          │
│   │                  │самосвалов и другой      │израсходованного топлива│
│   │                  │подобной техники         │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │Замасленная обтирочная   │                        │
│   │                  │ветошь от обслуживания   │                        │
│   │                  │автомобилей:             │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │1,05 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега <1>             │
│   │                  │грузовых                 │2,18 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │3,0 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
├───┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3 │Ремонт деталей,   │Лом черных металлов,     │                        │
│   │узлов и агрегатов │образующихся при ремонте │                        │
│   │автомобилей       │автомобилей (непригодные │                        │
│   │                  │детали и узлы, куски     │                        │
│   │                  │металла, металлическая   │                        │
│   │                  │стружка, остатки         │                        │
│   │                  │сварочных электродов,    │                        │
│   │                  │проволоки и т.п.):       │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │8,0 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │грузовых                 │20,2 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │26,3 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │Лом черных металлов от   │                        │
│   │                  │замены агрегатов         │                        │
│   │                  │автомобилей:             │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │22,5 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега <2>             │
│   │                  │грузовых                 │86,0 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │62,0 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │Лом цветных металлов,    │                        │
│   │                  │образующихся при ремонте │                        │
│   │                  │автомобилей:             │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │0,19 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │грузовых                 │0,55 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │0,77 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │Лом цветных металлов от  │                        │
│   │                  │замены агрегатов         │                        │
│   │                  │автомобилей:             │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │3,5 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега <2>             │
│   │                  │грузовых                 │31,8 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │44,5 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
├───┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 4 │Шиномонтажные,    │Изношенные шины и        │                        │
│   │шиноремонтные и   │автомобильные камеры     │                        │
│   │вулканизационные  │автомобилей:             │                        │
│   │работы            │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │3,7 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │грузовых                 │19,1 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │17,3 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │Отходы резинотехнических │                        │
│   │                  │материалов, образующиеся │                        │
│   │                  │при проведении           │                        │
│   │                  │вулканизационных работ   │                        │
│   │                  │для автомобилей:         │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │0,1 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │грузовых                 │0,2 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │1,2 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
├───┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 5 │Ремонт или замена │Отработанные электролиты │                        │
│   │аккумуляторных    │от аккумуляторных батарей│                        │
│   │батарей           │автомобилей:             │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │0,6 л на 10 тыс. км     │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │грузовых                 │2,7 л на 10 тыс. км     │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │0,94 л на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │Лом свинца от            │                        │
│   │                  │отработанных             │                        │
│   │                  │аккумуляторных батарей   │                        │
│   │                  │автомобилей:             │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │0,94 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега <3>             │
│   │                  │грузовых                 │4,18 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │1,31 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │Сточные воды от промывки │                        │
│   │                  │аккумуляторных батарей   │                        │
│   │                  │(деталей аккумуляторов) и│                        │
│   │                  │используемого            │                        │
│   │                  │оборудования (посуды)    │                        │
│   │                  │автомобилей:             │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │0,05 л на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │грузовых                 │0,42 л на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │0,41 л на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
├───┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 6 │Деревообрабатываю-│Отходы деревянной тары,  │                        │
│   │щие и обойные     │образующиеся при         │                        │
│   │работы, распаковка│проведении работ для     │                        │
│   │материалов и      │автомобилей:             │                        │
│   │запасных частей из│                         │                        │
│   │упаковочной тары  │легковых                 │1,4 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │грузовых                 │100,9 кг на 10 тыс. км  │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │45,5 кг на 10 тыс. км   │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │Отходы текстильных       │                        │
│   │                  │материалов, образующиеся │                        │
│   │                  │при проведении работ для │                        │
│   │                  │автомобилей:             │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │0,2 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │грузовых                 │0,1 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │1,0 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │Отходы кожевенных        │                        │
│   │                  │материалов (искусственных│                        │
│   │                  │кож), образующиеся при   │                        │
│   │                  │проведении обойных работ │                        │
│   │                  │для автобусов            │0,5 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │Отходы пластмассовых     │                        │
│   │                  │материалов (фурнитуры,   │                        │
│   │                  │тары) и полиэтилена,     │                        │
│   │                  │образующиеся при         │                        │
│   │                  │проведении работ для     │                        │
│   │                  │автомобилей:             │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │0,4 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │грузовых                 │0,7 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │1,1 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │Макулатура, образующаяся │                        │
│   │                  │при проведении работ для │                        │
│   │                  │автомобилей:             │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │0,8 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │грузовых                 │1,9 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │1,1 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
├───┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 7 │Окрасочные работы │Отходы лакокрасочных     │                        │
│   │                  │материалов от покраски   │                        │
│   │                  │автомобилей:             │                        │
│   │                  │                         │                        │
│   │                  │легковых                 │0,3 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │грузовых                 │0,8 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
│   │                  │автобусов                │1,0 кг на 10 тыс. км    │
│   │                  │                         │пробега                 │
└───┴──────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

--------------------------------
Примечания к разделу 3.4.
    <1>  Здесь  и далее показатели (на 10 тыс. км пробега одного автомобиля
соответствующей  классификации)  рассчитаны  с  целью упрощения определения
образующихся  отходов.  На  практике ежегодный пробег автомобилей в среднем
                          .                                               .
составляет: легковых - 20 - 30 тыс. км; легковых - такси и автобусов - 60 -
                          .                                               .
                          .
80 тыс. км; грузовых - 55 - 60 тыс. км.
                          .
    <2>  Средний  и  капитальный   ремонт  автомобилей с заменой (ремонтом)
основных узлов и агрегатов проводится исходя из их технического состояния и
установленных   норм   пробега.   Для   легковых   автомобилей   проведение
                                                   .
капитального  ремонта  осуществляется  после  150  -  200  тыс. км пробега,
                                                   .
               .                              .
грузовых - 300 - 350 тыс. км, автобусов - 400 - 500 тыс. км.
               .                              .
<3> При расчетах образования лома свинца без учета пробега автомобиля - срок службы аккумуляторных батарей составляет 3 - 4 года.

3.5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВЫ СБОРА ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
В КАЧЕСТВЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ /22/

┌───┬─────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│ N │    Наименование     │  Наименование потребляемой  │ Нормативы сбора │
│п/п│  вторичного сырья   │          продукции          │вторичного сырья │
│   │                     │                             │  (в % от объема │
│   │                     │                             │  образующихся   │
│   │                     │                             │    отходов)     │
├───┼─────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │Макулатура в         │Оберточная и упаковочная     │     40 - 45     │
│   │производственном     │бумага                       │                 │
│   │потреблении          │Бумажные мешки сухие         │     40 - 50     │
│   │                     │Архивная документация        │       100       │
│   │                     │Коробочная тара (картонная)  │       65        │
│   │                     │Картонная транспортная тара  │       45        │
│   │                     │Шпули (неармированные)       │       35        │
│   │                     │Гильзы, втулки               │     40 - 55     │
├───┼─────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │Макулатура от        │Газеты                       │     60 - 75     │
│   │населения            │Журналы                      │     50 - 70     │
│   │                     │Книги                        │     15 - 20     │
│   │                     │Бумага писчая и беловые      │     50 - 60     │
│   │                     │изделия                      │                 │
│   │                     │Бумажная упаковка, коробочная│     60 - 70     │
│   │                     │тара                         │                 │
├───┼─────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 3 │Вторичные полимерные │Полиэтиленовая               │       80        │
│   │материалы            │сельскохозяйственная пленка  │                 │
│   │                     │Мешки из-под минеральных     │       80        │
│   │                     │удобрений                    │                 │
│   │                     │Полимерная тара              │       80        │
│   │                     │Сетеснастные материалы       │       75        │
├───┼─────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4 │Вторичные текстильные│Текстильные изделия:         │                 │
│   │материалы            │шерстяные, полушерстяные,    │       70        │
│   │                     │льняные                      │                 │
│   │                     │хлопчатобумажные             │       63        │
│   │                     │шелковые                     │       75        │
│   │                     │пенькоджутовые               │       40        │
├───┼─────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 5 │Кость                │Потребление мяса и мясных    │                 │
│   │                     │продуктов населением:        │                 │
│   │                     │в семейном (домашнем питании)│  15 от объема   │
│   │                     │                             │потребления мяса │
│   │                     │в системе общепита и         │ 19,5 от объема  │
│   │                     │сервисного обслуживания      │потребления мяса │
├───┼─────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 6 │Изношенные покрышки и│Покрышки (камеры)            │  75 от объема   │
│   │автомобильные камеры │автомобильной, дорожно-      │ образования (по │
│   │                     │строительной и               │ массе, с учетом │
│   │                     │сельскохозяйственной техники │   износа при    │
│   │                     │                             │  эксплуатации)  │
└───┴─────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘

3.6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ СБОРА
ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 25

(из приложения к Инструкции об организации сбора и рационального использования отработанных нефтепродуктов в Российской Федерации, утвержденной Приказом Министра топлива и энергетики Российской Федерации от 25.09.98 N 311)

┌───┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│ N │ Наименование отработанных │Обозначение группы│   Ориентировочные    │
│п/п│      нефтепродуктов       │   отработанных   │   нормативы сбора    │
│   │                           │  нефтепродуктов  │ отработанных масел и │
│   │                           │                  │  нефтепродуктов в %  │
│   │                           │                  │     от исходного     │
│   │                           │                  │      количества      │
│   │                           │                  │   потребления (по    │
│   │                           │                  │    установленным     │
│   │                           │                  │   нормам расхода)    │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ 1 │             2             │         3        │          4           │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ 1 │Авиационные масла:         │                  │                      │
│   │- масла типа МС-8          │      МИО <1>     │          10          │
│   │- масла типа МС-20         │      ММО <2>     │          16          │
│ 2 │Масла для карбюраторных    │        ММО       │          35          │
│   │двигателей (автолы)        │                  │                      │
│ 3 │Масла моторные для         │        ММО       │          26          │
│   │дизельных двигателей       │                  │                      │
│ 4 │Дизельные масла тепловозные│        ММО       │          20          │
│ 5 │Дизельные масла для судовых│        ММО       │          8           │
│   │двигателей                 │                  │                      │
│ 6 │Трансмиссионные масла      │      СНО <3>     │  см. примечание <4>  │
│ 7 │Гидравлические масла:      │                  │                      │
│   │- требующие сезонной замены│        МИО       │          80          │
│   │- всесезонные              │        МИО       │          60          │
│ 8 │Индустриальные масла:      │                  │                      │
│   │- без присадок             │        МИО       │          50          │
│   │- с присадками             │        МИО       │          35          │
│ 9 │Турбинные масла            │        МИО       │          60          │
│10 │Трансформаторные масла     │        МИО       │          60          │
│11 │Кабельные                  │        МИО       │          55          │
│12 │Компрессорные              │        МИО       │          55          │
│13 │Вакуумные масла            │        ММО       │          50          │
│14 │Масла притирочные          │        МИО       │          5           │
│15 │Масла для прокатных станов │        ММО       │          20          │
│16 │Обкаточные масла; осевые,  │        СНО       │  см. примечание <4>  │
│   │нефтяные промывочные       │                  │                      │
│   │жидкости; цилиндровые      │                  │                      │
│   │масла, смеси нефти и       │                  │                      │
│   │нефтепродуктов             │                  │                      │
└───┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘

--------------------------------
Примечания к разделу 3.6.
<1> Масла отработанные индустриальные и рабочие жидкости для гидросистем, газотурбинные, приборные, трансформаторные и турбинные масла.
<2> Масла моторные отработанные для авиационных поршневых, карбюраторных и дизельных двигателей, компрессорные, вакуумные и индустриальные масла.
<3> Смесь нефтепродуктов отработанных, в т.ч.:
нефтяные промывочные жидкости; масла для термической обработки металлов; цилиндровые, осевые, трансмиссионные масла; масла для прокатных станов; нефтепродукты, извлекаемые из отработанных нефтяных эмульсий; смеси нефти и нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения, транспортирования и извлекаемые из очистных сооружений и нефтесодержащих вод.
<4> На отработанные нефтепродукты группы СНО Министерством топлива и энергетики Российской Федерации нормативы сбора не установлены. При определении объема (массы) их образования при эксплуатации автомобильного транспорта Министерством транспорта Российской Федерации (ЗАО "ГИПРОАВТОТРАНС") рекомендуется использовать норматив в расчете 13% от исходного количества используемых нефтепродуктов.

4. ОСАДКИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ /19, 20, 29/

┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│ N  │  Наименование отраслей,  │    Наименование     │ Значения удельных │
│п/п │производств или мест, где │образующихся осадков │    показателей    │
│    │проводится очистка сточных│                     │                   │
│    │           вод            │                     │                   │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│4.1.│Очистка сточных вод при   │Осадки сточных вод   │0,1 г/л стоков     │
│    │производстве электро- и   │                     │                   │
│    │теплоэнергии ТЭС          │                     │                   │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│4.2.│Очистка сточных вод       │                     │                   │
│    │промышленных предприятий: │                     │                   │
│    │- черной металлургии      │Осадки сточных вод   │0,7 - 1,0 г/л      │
│    │                          │                     │стоков             │
│    │- цветной металлургии     │Осадки сточных вод   │0,1 - 8 г/л стоков │
│    │                          │                     │                   │
│    │- целлюлозно-бумажной     │Осадки сточных вод   │0,25 - 0,4 г/л     │
│    │промышленности            │                     │стоков             │
│    │                          │                     │                   │
│    │- коксохимического        │Осадки сточных вод   │0,3 - 1,8 г/л      │
│    │производства              │                     │стоков             │
│    │                          │                     │                   │
│    │- нефтеперерабатывающей   │Нефтешламы           │до 10 кг/т         │
│    │промышленности            │нефтеперерабатывающих│перерабатываемой   │
│    │                          │заводов              │нефти              │
│    │                          │                     │                   │
│    │- основной химии          │Осадки сточных вод   │5 - 20 г/л стоков  │
│    │                          │                     │                   │
│    │- производства            │Осадки сточных вод   │до 120 г/л стоков  │
│    │кальцинированной соды     │                     │                   │
│    │                          │                     │                   │
│    │- текстильной             │Осадки сточных вод   │0,25 - 12 г/л      │
│    │промышленности            │                     │стоков             │
│    │                          │                     │                   │
│    │- пищевой промышленности  │Осадки сточных вод   │0,35 - 2,8 г/л     │
│    │(кроме сахарной)          │                     │стоков             │
│    │                          │                     │                   │
│    │- сахарной промышленности │Осадки сточных вод   │до 0,7 - 30 г/л    │
│    │                          │                     │стоков             │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│4.3.│Очистка сточных вод       │                     │                   │
│    │гальванопроизводств:      │                     │                   │
│    │- при реагентном способе  │Осадки очистных      │3 - 10% от объема  │
│    │  обезвреживания (очистке │сооружений (при      │сточных вод        │
│    │  вод)                    │             .       │                   │
│    │                          │влажности 98 - 99,6%)│                   │
│    │                          │             .       │                   │
│    │- при                     │Осадки очистных      │6 - 12% от объема  │
│    │  электрокоагуляционном   │сооружений (при      │сточных вод        │
│    │  способе обезвреживания  │             .       │                   │
│    │  (очистке вод)           │влажности 98 - 99,6%)│                   │
│    │                          │             .       │                   │
│    │                          │                     │                   │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│4.4.│Очистка сточных вод на    │Осадки очистных      │0,5 - 1,0% от      │
│    │городских станциях аэрации│сооружений (смесь    │объемов сточных вод│
│    │                          │осадков первичных    │                   │
│    │                          │отстойников и        │                   │
│    │                          │уплотненного         │                   │
│    │                          │избыточного активного│                   │
│    │                          │ила при средней      │                   │
│    │                          │влажности 96,2%)     │                   │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│4.5.│Очистка сточных вод       │Осадки сточных вод   │                   │
│    │автопредприятий, стоянок и│               .     │                   │
│    │гаражей индивидуального   │(влажностью 95 - 98%)│                   │
│    │автотранспорта (из расчета│               .     │                   │
│    │на один автомобиль):      │от мойки автомобилей │                   │
│    │                          │и их деталей:        │                   │
│    │- оборудованных очистными │легковых             │5,54 кг на 10 тыс. │
│    │сооружениями при мойке    │                     │км пробега (сухого │
│    │автомобилей механическим  │                     │вещества без учета │
│    │методом                   │                     │массы воды) <1>    │
│    │                          │грузовых             │146,3 кг на 10 тыс.│
│    │                          │                     │км пробега (сухого │
│    │                          │                     │вещества без учета │
│    │                          │                     │массы воды)        │
│    │                          │автобусов            │22,2 кг на 10 тыс. │
│    │                          │                     │км пробега (сухого │
│    │                          │                     │вещества без учета │
│    │                          │                     │массы воды)        │
│    │                          │                     │                   │
│    │                          │Маслонефтеотходы,    │                   │
│    │                          │обводненные (80%) от │                   │
│    │                          │мойки автомобилей и  │                   │
│    │                          │их деталей:          │                   │
│    │                          │                     │                   │
│    │                          │легковых             │0,87 кг на 10 тыс. │
│    │                          │                     │км пробега (сухого │
│    │                          │                     │вещества без учета │
│    │                          │                     │массы воды)        │
│    │                          │грузовых             │2,99 кг на 10 тыс. │
│    │                          │                     │км пробега (сухого │
│    │                          │                     │вещества без учета │
│    │                          │                     │массы воды)        │
│    │                          │автобусов            │1,73 кг на 10 тыс. │
│    │                          │                     │км пробега (сухого │
│    │                          │                     │вещества без учета │
│    │                          │                     │массы воды)        │
│    │                          │                     │                   │
│    │ - оборудованных очистными│Осадки сточных вод   │                   │
│    │сооружениями при мойке    │               .     │                   │
│    │автомобилей методом       │(влажностью 95 - 98%)│                   │
│    │напорной флотации         │               .     │                   │
│    │                          │от мойки автомобилей │                   │
│    │                          │и их деталей:        │                   │
│    │                          │                     │                   │
│    │                          │легковых             │3,29 кг на 10 тыс. │
│    │                          │                     │км пробега (сухого │
│    │                          │                     │вещества без учета │
│    │                          │                     │массы воды)        │
│    │                          │грузовых             │80,79 кг на 10 тыс.│
│    │                          │                     │км пробега (сухого │
│    │                          │                     │вещества без учета │
│    │                          │                     │массы воды)        │
│    │                          │автобусов            │12,7 кг на 10 тыс. │
│    │                          │                     │км пробега (сухого │
│    │                          │                     │вещества без учета │
│    │                          │                     │массы воды)        │
│    │                          │                     │                   │
│    │                          │Флотомаслошлам       │                   │
│    │                          │(влажностью 90%) от  │                   │
│    │                          │мойки автомобилей и  │                   │
│    │                          │их деталей:          │                   │
│    │                          │                     │                   │
│    │                          │легковых             │3,22 кг на 10 тыс. │
│    │                          │                     │км пробега (сухого │
│    │                          │                     │вещества без учета │
│    │                          │                     │массы воды)        │
│    │                          │грузовых             │69,99 кг на 10 тыс.│
│    │                          │                     │км пробега (сухого │
│    │                          │                     │вещества без учета │
│    │                          │                     │массы воды)        │
│    │                          │автобусов            │11,73 кг на 10 тыс.│
│    │                          │                     │км пробега (сухого │
│    │                          │                     │вещества без учета │
│    │                          │                     │массы воды)        │
│    │                          │                     │                   │
│    │                          │Отработанный         │                   │
│    │                          │фильтрующий материал │                   │
│    │                          │очистных сооружений  │                   │
│    │                          │<2>:                 │                   │
│    │                          │                     │                   │
│    │                          │а) зернистый         │                   │
│    │                          │(дробленый керамзит, │                   │
│    │                          │керамзитовый и       │                   │
│    │                          │кварцевый песок)     │                   │
│    │                          │при очистке сточных  │                   │
│    │                          │вод от мойки         │                   │
│    │                          │автомобилей:         │                   │
│    │                          │                     │                   │
│    │                          │легковых             │2,14 - 4,70 кг на  │
│    │                          │                     │10 тыс. км пробега │
│    │                          │грузовых             │13,7 - 30,1 кг на  │
│    │                          │                     │10 тыс. км пробега │
│    │                          │автобусов            │2,8 - 6,2 кг на 10 │
│    │                          │                     │тыс. км пробега    │
│    │                          │                     │                   │
│    │                          │б) полимерный        │                   │
│    │                          │(пенополиуретан) при │                   │
│    │                          │очистке сточных вод  │                   │
│    │                          │при мойке            │                   │
│    │                          │автомобилей:         │                   │
│    │                          │                     │                   │
│    │                          │легковых             │2,1 кг на 10 тыс.  │
│    │                          │                     │км пробега         │
│    │                          │грузовых             │27,4 кг на 10 тыс. │
│    │                          │                     │км пробега         │
│    │                          │автобусов            │5,6 кг на 10 тыс.  │
│    │                          │                     │км пробега         │
│    │                          │                     │                   │
│    │                          │в) синтетический     │                   │
│    │                          │(сипрон) при очистке │                   │
│    │                          │сточных вод от мойки │                   │
│    │                          │автомобилей:         │                   │
│    │                          │                     │                   │
│    │                          │легковых             │2,4 кг на 10 тыс.  │
│    │                          │                     │км пробега         │
│    │                          │грузовых             │45,8 кг на 10 тыс. │
│    │                          │                     │км пробега         │
│    │                          │автобусов            │9,4 кг на 10 тыс.  │
│    │                          │                     │км пробега         │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│4.6.│Очистка сточных вод в     │Осадки сточных вод   │6 - 30 г/л стоков  │
│    │сельском хозяйстве        │                     │                   │
│    │(животноводческие фермы   │                     │                   │
│    │и птицефабрики)           │                     │                   │
└────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘

--------------------------------
Примечания к разделу 4.5.
<1> Здесь и далее показатели (на 10 тыс. км пробега одного автомобиля соответствующей классификации) рассчитаны с целью упрощения определения образующихся отходов. На практике ежегодный пробег автомобилей в среднем составляет:
                  .                                               .
    легковых - 20 - 30 тыс. км; легковых  такси и  автобусов - 60 - 80 тыс.
                  .                                               .
                  .
км; грузовых - 55 - 60 тыс. км.
                  .
<2> В нормативах образования отработанных фильтрующих материалов (фильтрующих загрузок) очистных сооружений приведены данные для конкретного фильтрующего материала с учетом его использования в отдельности от других. При использовании очистных сооружений с комбинированными вариантами фильтрующих загрузок норматив необходимо откорректировать пропорционально их процентному соотношению.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

1. Переработка золошлаковых отходов тепловых электростанций (1993 - 2000 годы), подпрограмма, М., МХА "Экоресурс", 1993 год.
2. Справочник ВМР нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, М., Экономика, 1984 год.
3. Справочник ВМР угольной промышленности, М., Экономика, 1984 год.
4. Справочник ВМР черной металлургии, М., Экономика, т. 1, 2, 1988 год.
5. Справочник ВМР цветной металлургии, М., Экономика, 1984 год.
6. Заготовка и переработка вторичных металлов, И.И. Довгий, Н.В. Анкудинов, В.Ф. Волобуев, М., Металлургия, 1972 год.
7. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа, П.С. Белоусов, И.А. Голубева, С.А. Низова, М., Химия, 1991 год.
8. Теоретические и методические проблемы планирования и использования вторичных ресурсов в народном хозяйстве. Отчет (закл.) - Киев, Украинский филиал НИИПИН при Госплане СССР, 1988 год.
9. Предложения по объемам использования вторичных материальных ресурсов в производстве минеральных удобрений на период до 2000 года, Отчет УНИХИМ НПО "Кристалл", 1988 год.
10. Исследование возможности извлечения ценных компонентов из шламов гальванических производств и других промышленных отходов с целью их использования в качестве микроудобрений для сельского хозяйства, Отчет, М., ВНИИ ВМР, 1987 год.
11. Анализ ресурсосбережения строительных материалов в СССР, социалистических и капиталистических странах. Отчет, Донецк, ДМТЦНТИ, 1989 год.
12. Справочник ВМР лесной и деревообрабатывающей промышленности, М., Экономика, 1984 год.
13. Справочник по лесопилению, М., Лесная промышленность, 1980 год.
14. Норма расхода сырья и материалов в лесной и деревообрабатывающей промышленности (справочник), М., Лесная промышленность, 1977 год.
15. Отраслевые руководящие технические материалы (РТМ) на производство столярных изделий, деталей для строительства, стандартного деревянного домостроения. Паркетных изделий (Минлегпром СССР).
16. Справочник мебельщика, М., Лесная промышленность, 1985 год.
17. Справочник ВМР в легкой промышленности, М., Экономика, 1983 год.
18. Справочник ВМР пищевой промышленности, М., Экономика, 1984 год.
19. Переработка отходов производства и потребления как средство сохранения природных ресурсов и защиты окружающей среды от загрязнений, Отчет, М., "Промэкознание", 1995 год.
20. Обработка осадков сточных вод, И.С. Туровский, М., Стройиздат, 1988 год.
21. Утилизация осадков сточных вод, А.З. Евилевич, М.А. Евилевич, М., Стройиздат, 1988 год.
22. Справочник номенклатуры Госснаба СССР, М., Экономика, 1987 год.
23. Санитарная очистка и уборка населенных мест, Справочник, М., Стройиздат, 1985 год.
24. Справочник молодого машиностроителя, М.В. Данилевский, М., Высшая школа, 1967 год.
25. Инструкция об организации сбора и рационального использования отработанных нефтепродуктов в Российской Федерации, Минтопэнерго России, 25.09.98, N 311.
26. Техногенные ресурсы минерального строительного сырья, Е.С. Туманова и др., М., "Недра", 1991 год.
27. Санитарная очистка и уборка населенных мест, Справочник, А.Н. Мирный и др., М., Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 1997 год.
28. Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте (Р3112194-0366-97 от 18.02.97), Минтранс России, 1997 год.
29. Исследование свойств и характеристик отходов предприятий автомобильного транспорта и разработка норм образования, накопления отходов на АТП, Отчет НИР (руководитель темы М.Н. Филатова, А.А. Маслов), М., ЗАО "ГИПРОАВТОТОТРАНС", 1995 год.
30. Краткий автомобильный справочник, М., "Трансконсалтинг" 1994 год.
31. Вторичные ресурсы: эффективность, опыт, перспективы. Н.Л. Пирогов, С.П. Сушон, А.Г. Завало, М., "Экономика", 1987 год.